
采购公告

青岛佳恒工程造价咨询有限公司受青岛东风盐业发展有限公司的委托，对东风盐业158.4kW分布式光伏发电项目进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加报价。
1.项目编号：青佳招字[2023]88号
2.项目名称：东风盐业158.4kW分布式光伏发电项目

3.项目地点：青岛市高新区青岛东风盐业发展有限公司三工区
4.项目内容：
施工图范围内全部工作内容，详见工程量清单。

5.采购预算

本项目含税控制价：730877.23元。
6.供应商资格要求

6.1具有电力工程施工总承包叁级及以上资质；

6.2具有安全生产许可证；

6.3招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录； 

6.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东(credit.shandong.gov.cn) 及信用青岛（www.qingdao.gov.cn/credit）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.5投标单位需有成功的光伏发电项目业绩（需提供相关业绩材料）；
6.6本项目不接受联合体投标；

6.7结算时需提供增值税专用发票。
7.公告媒介

高实集团官网（http://www.qdgsjt.com/）。
8.资格预审

8.1截止时间：2023年9月10日15时00分。

8.2预审方式：供应商将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：dfyyzcb@163.com。邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址，审批通过后通过高实集团邮箱向报名单位发放采购文件。

8.3资格审查材料：营业执照复印件，法定代表人身份证明，法定代表人授权委托书，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询投标人、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图，中国政府采购网、“信用中国”网站查询网页截图，以上材料均需加盖投标人公章。

9.公告期限

自2023年9月8日起至2023年9月10日。

10.响应文件递交、截止时间以及地点

10.1时间：2023年9月13日9时00分起至9时30分止。

10.2地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。
11.开标时间以及地点

11.1时间：2023年9月13日9时30分。

11.2地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。
12.联系方式

12.1招标单位：青岛东风盐业发展有限公司

地址：青岛高新区岙东路101号

联系人：孙红收  
电话： 15318781819 
12.2代理机构：青岛佳恒工程造价咨询有限公司

地址：青岛市市南区江西路64号甲

联系人：刘方凯

电话：0532-85966519转115
电子邮件：jiaheng_qd@126.com
采购需求

1.项目说明
1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。
1.2投标人所报价格应为含税全包价，包含提供相关服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。
1.3属于信息网络开发服务的，投标人中标后应向采购人提供源代码以及文档等技术资料。
2.项目要求

2.1项目内容：

采购内容：施工图范围内全部工作内容，详见工程量清单。

★2.2 计划工期：30日历天

★2.3质量要求：合格

★2.4付款方式：双方签订合同时具体约定

★2.5服务地点：甲方指定地点

★2.6工程质保期：质保期为两个供暖季，自竣工验收合格之日起计。

3.工程量清单
	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:东风盐业发展有限公司158.4KW分布式光伏发电项目

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	
	
	东风盐业发展有限公司158.4KW分布式光伏发电项目
	
	
	
	
	

	
	
	土建工程
	
	
	
	
	

	1
	010301002001
	预应力混凝土管桩(采用图集L21G404，PC-300-AB-70-6（闭口型）-C2) 
1.地址情况：综合考虑 
2.送桩深度、桩长:综合考虑 
3.桩外径、壁厚:外径300mm 
4.桩倾斜度:满足设计要求 
5.沉桩方法:综合考虑 
6.桩尖类型:尖底十字形闭口钢桩尖 
7.混凝土强度等级:C60，抗渗等级不低于P12，钢筋阻锈剂等外加剂综合考虑，耐腐蚀耐磨涂层综合考虑 
8.试装、桩基检测综合考虑 
9.桩身附加锚筋满足设计要求，综合考虑，不单独计算 
10.接桩综合考虑，桩场内倒运综合考虑 
11.管桩混凝土防腐要求及管桩桩身防腐要求应满足《预应力混凝土管桩技术标准》JGJ/T406-2017的相关规定 
12.桩身进入持力层满足设计要求 
13.工程量按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算 
14.桩顶以上土方开挖外运及回填，综合考虑
	m
	256.00
	
	
	

	2
	010301006001
	截桩 
1.桩类型:预应力混凝土管桩 
2.截桩长度:综合考虑
	根
	32.00
	
	
	

	3
	01B001
	桩芯灌注 
1.混凝土强度等级：C35微膨胀砼 
	m3
	0.96
	
	
	

	4
	010606002001
	钢檩条（包含主檩条、次檩条、斜梁） 
1.钢材品种、规格:Q235B 规格综合考虑 
2.构件类型:综合考虑 
3.安装高度:综合考虑 
4.螺栓种类:综合考虑 
5.探伤要求:满足设计要求 
6.防火、防腐、防锈:综合考虑并满足设计要求 
7.除锈及油漆：满足设计要求 
8.运距:综合考虑 
9.安装工艺:综合考虑
	t
	8.758
	
	
	

	5
	010603002001
	钢柱（包含前立柱、后立柱） 
1.钢材品种、规格:Q235B 规格综合考虑 
2.构件类型:综合考虑 
3.安装高度:综合考虑 
4.螺栓种类:综合考虑 
5.探伤要求:满足设计要求 
6.防火、防腐、防锈:综合考虑并满足设计要求 
7.除锈及油漆：满足设计要求 
8.运距:综合考虑 
9.安装工艺:综合考虑
	t
	3.96
	
	
	

	6
	010606001001
	钢支撑、钢拉条（包含前斜撑、后斜撑） 
1.钢材品种、规格:Q235B 规格综合考虑 
2.构件类型:综合考虑 
3.安装高度:综合考虑 
4.螺栓种类:综合考虑 
5.探伤要求:满足设计要求 
6.防火、防腐、防锈:综合考虑并满足设计要求 
7.除锈及油漆：满足设计要求 
8.运距:综合考虑 
9.安装工艺:综合考虑
	t
	1.44
	
	
	

	7
	010606013001
	零星钢构件 
1.构件名称:综合考虑 
2.钢材品种、规格:Q355B 规格综合考虑 
3.安装高度:综合考虑 
4.螺栓:综合考虑 
5.探伤要求:满足设计要求 
6.防火、防腐、防锈:综合考虑并满足设计要求 
7.除锈及油漆：满足设计要求 
8.运距:综合考虑 
9.安装工艺:综合考虑 
10.不锈钢双刺垫片综合考虑
	t
	1.96
	
	
	

	
	
	安装工程
	
	
	
	
	

	8
	030405002001
	太阳能电池 
1.名称:光伏组件 
2.型号:550Wp 
3.安装方式:详设计
	块
	288.00
	
	
	

	9
	030405002002
	太阳能电池 
1.名称:组串式逆变器 
2.型号:80KW 
3.安装方式:详设计
	块
	2.00
	
	
	

	10
	030404017001
	配电箱 
1.名称:并网箱 
2.型号:详设计 
3.规格:详设计 尺寸1000*1000*300mm 
4.安装方式:壁挂
	台
	1.00
	
	
	

	11
	030411003001
	桥架 
1.名称:电缆桥架 
2.型号:电缆桥架 
3.规格:100x100 
4.材质:玻璃钢 
5.类型:大跨距型（12米） 
6.包含所有配套附件 综合考虑伸缩节 不含支架
	m
	50.00
	
	
	

	12
	030411003002
	桥架支撑架 
1.桥架支撑架制作安装 
2.详设计
	kg
	35.55
	
	
	

	13
	030411001001
	配管 
1.名称:不锈钢波纹管 
2.材质:不锈钢 
3.规格:φ40 包含连接卡扣及固定附件
	m
	20.00
	
	
	

	14
	030411001002
	配管 
1.名称:不锈钢波纹管 
2.材质:不锈钢 
3.规格:φ80 包含连接卡扣及固定附件
	m
	20.00
	
	
	

	15
	030411001003
	电缆保护管 
1.名称:电力PE管DN100 
2.材质:PE 
3.规格:φ100 包含管沟挖填
	m
	20.00
	
	
	

	16
	030502009001
	跳线 
1.名称:光伏专用电缆 
2.类别:光伏专用电缆 
3.型号：PV1-F-1*4 
4.包含电缆穿管、专用连接件连接
	m
	2600.00
	
	
	

	17
	030408001001
	电力电缆 
1.名称:交流电缆 
2.型号:ZC-YJY23-0.6/1kV-3x50+1x35 
3.规格:3*50+1*35 
4.材质:铜 
5.敷设方式、部位:穿管/桥架 
6.电压等级(kv):0.4
	m
	10.00
	
	
	

	18
	030408001002
	电力电缆 
1.名称:交流电缆 
2.型号:ZC-YJY23-0.6/1kV-3x120+1x70 
3.规格:3*120+1*70 
4.材质:铜 
5.敷设方式、部位:穿管/桥架 
6.电压等级(kv):0.4
	m
	10.00
	
	
	

	19
	030408006001
	电力电缆头 
1.名称:终端头 
2.型号:详设计  
3.规格:35~120综合考虑 
4.材质、类型:铜 
5.安装部位:详设计 
6.电压等级(kV):0.4
	个
	6.00
	
	
	

	20
	030408008001
	防火堵洞 
1.名称:电缆穿管防火封堵 
2.材质:详设计
	处
	6.00
	
	
	

	21
	030408008002
	防火堵洞 
1.名称:盘柜处防火封堵 
2.材质:详设计
	处
	3.00
	
	
	

	22
	030408008003
	防火堵洞 
1.名称:桥架防火隔断 
2.材质:详设计 不包含隔断前后电缆涂刷防火涂料
	处
	5.00
	
	
	

	23
	03B001
	电缆涂刷防火涂料 
按照防火涂料涂刷延长米数计算 
综合考虑涂刷范围内的电缆型号和根数
	m
	16.00
	
	
	

	24
	030409002001
	接地母线 
1.名称:接地母线 
2.材质:热镀锌扁钢 
3.规格:40*4 
4.安装部位:综合考虑 
5.安装形式:详设计
	m
	10.00
	
	
	

	25
	030409002002
	接地母线 
1.名称:接地母线 
2.材质:紫铜棒 
3.规格:d10 
4.安装部位:综合考虑 
5.安装形式:详设计
	m
	200.00
	
	
	

	26
	030409001001
	接地极 
1.名称:接地极 
2.材质:紫铜棒 
3.规格:d16 
4.土质:综合考虑 
5.基础接地形式:详设计
	根 
	32.00
	
	
	

	27
	030409002003
	接地母线 
1.名称:接地母线 
2.材质:接地铜线 
3.规格:BVR 16 *0.5m 
4.安装部位:综合考虑 
5.安装形式:详设计
	根
	10.00
	
	
	

	28
	030409002004
	接地母线 
1.名称:接地母线 
2.材质:接地铜线 
3.规格:BVR 4 *0.2m 
4.安装部位:综合考虑 
5.安装形式:详设计
	根
	10.00
	
	
	

	29
	030414011001
	接地装置 
1.名称:接地网调试 
2.类别:接地网调试
	个
	1.00
	
	
	

	30
	030414002001
	送配电装置系统 
1.名称:本项目送配电系统调试 
2.型号:详设计 
3.电压等级(kV):0.4
	系统
	1.00
	
	
	

	31
	030414002002
	送配电装置系统 
1.名称:光伏系统调试 
2.型号:详设计
	系统
	1.00
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称:东风盐业发展有限公司158.4KW分布式光伏发电项目

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整
费率
（%）
	调整后
金额
（元）
	备注

	
	
	土建工程
	
	
	
	
	
	

	1
	011707002001
	夜间施工
	
	
	
	
	
	

	2
	011707003001
	非夜间施工照明
	
	
	
	
	
	

	3
	011707004001
	二次搬运
	
	
	
	
	
	

	4
	011707005001
	冬雨季施工
	
	
	
	
	
	

	5
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	
	
	
	
	
	

	6
	011707007001
	已完工程及设备保护费
	
	
	
	
	
	

	
	
	安装工程
	
	
	
	
	
	

	1
	031302002001
	夜间施工
	
	
	
	
	
	

	2
	031302004001
	二次搬运
	
	
	
	
	
	

	3
	031302005001
	冬雨季施工
	
	
	
	
	
	

	4
	031302006001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	单价措施项目清单与计价表

	工程名称:东风盐业发展有限公司158.4KW分布式光伏发电项目

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中：
暂估价

	
	
	土建工程
	
	
	
	
	

	大型机械设备进出场及安拆

	1
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆 
1.机械设备名称: 
2.机械设备规格型号:
	项
	1.00
	
	
	

	
	
	安装工程
	
	
	
	
	

	专业措施项目

	1
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	1.00
	
	
	

	2
	031302007001
	高层施工增加
	
	1.00
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称:东风盐业发展有限公司158.4KW分布式光伏发电项目

	序号
	项目名称
	计量单位
	金额（元）
	备注

	
	土建工程
	
	
	

	1
	暂列金额
	项
	
	

	2
	承包人分包的专业工程暂估价
	项
	
	

	3
	特殊项目暂估价
	项
	
	

	4
	计日工
	
	
	

	5
	采购保管费
	元
	
	

	6
	其他检验试验费
	元
	
	

	7
	总承包服务费
	
	
	

	8
	其他
	项
	
	

	
	安装工程
	
	
	

	9
	暂列金额
	项
	
	

	10
	承包人分包的专业工程暂估价
	项
	
	

	11
	特殊项目暂估价
	项
	
	

	12
	计日工
	
	
	

	13
	采购保管费
	元
	
	

	14
	其他检验试验费
	元
	
	

	15
	总承包服务费
	
	
	

	16
	其他
	项
	
	

	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称:东风盐业发展有限公司158.4KW分布式光伏发电项目

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算费率
(%)
	金额（元）

	
	东风盐业发展有限公司158.4KW分布式光伏发电项目
	
	
	

	
	土建工程
	
	
	

	1
	规费
	
	
	

	1.1
	安全文明施工费
	
	
	

	1.1.1
	安全施工费
	
	
	

	1.1.2
	环境保护费
	
	
	

	1.1.3
	文明施工费
	
	
	

	1.1.4
	临时设施费
	
	
	

	1.2
	社会保险费
	
	
	

	1.3
	住房公积金
	
	
	

	1.4
	建设项目工伤保险
	
	
	

	1.5
	优质优价费
	
	
	

	2
	税金
	
	
	

	
	安装工程
	
	
	

	1
	规费
	
	
	

	1.1
	安全文明施工费
	
	
	

	1.1.1
	安全施工费
	
	
	

	1.1.2
	环境保护费
	
	
	

	1.1.3
	文明施工费
	
	
	

	1.1.4
	临时设施费
	
	
	

	1.2
	社会保险费
	
	
	

	1.3
	住房公积金
	
	
	

	1.4
	建设项目工伤保险
	
	
	

	1.5
	优质优价费
	
	
	

	2
	税金
	
	
	

	合计: 1+2
	


4.图纸及编制说明（双击可打开文件）

[image: image1.emf]电气专业图纸.pdf
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带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。
附件
法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。
附件
法定代表人授权委托书
   （采购人）  ：
我（姓名）系（投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的（姓名）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。授权代表联系方式                。
在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。授权人（代表）签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。
授权代表无权转让委托权。特此授权。
本授权委托书于        年        月        日起签字生效,特此声明。
(附法人代表身份证以及授权代表身份证复印件)

授权代表姓名：             性 别：              年 龄：
单  位：                   部 门：              职 务：
投标人名称（公章）：
法定代表人（印章）：
日 期：      年   月   日
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