# 采购公告

一、项目基本情况

项目名称：清洗吸污车采购项目

采购方式：□竞争性谈判 竞争性磋商 □询价

最高限价：55.2万元（含税价，增值税税率为13%）。

采购需求：清洗吸污车1辆，详见采购需求。

1. 申请人的资格要求：
2. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具备有效的营业执照，具备本项目履行合同能力。
3. 采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。
4. 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的；通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询，投标人、法定代表人（机构负责人）无行贿犯罪记录。
5. 供应商应为能独立承担民事责任的清洗吸污车生产厂家或其他经销商。
6. 资格预审及获取采购文件

3.1截止时间：2024年6月6日12时00分。

3.2预审方式：投标人将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：hyjsgc2023@163.com。邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。由高实集团招投标委员会办公室受理审批，审批通过后通过邮箱向报名单位发放采购文件。

3.3资格审查材料：

（1）供应商必须具有独立法人资格,各供应商不得有企业关联或股权关系。

（2）供应商必须具备相关营业资格,所生产的产品必须符合国家、行业标准相关要求。

（3）采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

（4）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询，投标人、法定代表人（机构负责人）无行贿犯罪记录。

注：

1）企业提供的资料应保证真实有效；若发现使用虚假材料投标报名的，取消报名资格并承担相关法律责任。

2）要求提供的材料均须加盖公章。

四、响应文件提交

截止时间：2024年6月12日9点 00分至9点30分（北京时间）。

地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

五、开标时间

时间： 2024年6月12日9点 30分（北京时间）

地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：青岛海玉建设工程有限公司

地 址：青岛市高新区岙东路101号

联系方式：15194296550

# 采购需求

## 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物应为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范，成交供应商供货时应提供有关货物的合格证明材料。

1.3供应商应保证货物是全新的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

## ▲2**.**采购要求和技术参数

2.1采购要求：采购与东风天龙后八轮底盘配套的清洗吸污车1辆。

2.2技术参数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 清洗吸污车 | 1.★座位数：3座2.★车辆底盘：东风天龙后八轮底盘（符合公告标准）3. ▲外形尺寸（mm）：长≥10000宽≥2500，高≥38004. ▲总质量（kg）：≥250005.★燃油种类：柴油6.★排放标准：国六7. ▲排量（ml）：≤67008. ★主机功率（kw）：≥康明斯2139. ★产品操作使用说明书10. ▲整车质保:壹年11. ▲主驾气囊座椅12.车体颜色：工程黄/红13. ▲副发动机功率（kw）及排放标准：≥潍柴405，国四，带2BE-258水循环泵。14. ▲高压泵：上海品孚高压泵，流量350L，15. ▲车辆清洁：高压清洗装置（含高压管和高压清洗枪）16. ▲卷盘、高压管及安全导向架：液压旋转卷盘，2+98米\*25高压管，及井口滑轮架1套17. ▲污水罐和水罐100管道互通，水罐最下部装一个80排污口18. ▲渣浆泵：加装一套渣浆泵带卷盘19. ▲罐体容积：22方，（清水9方，污水13方）20. ▲罐体材质及厚度：采用武钢8mm碳钢板做罐，2仓隔板用8mm凸形封头，污水罐底铺不锈钢板，罐内全防腐；21. ▲喷头5个 ：其中：长直冲1个，不锈钢大、中、小地雷各1个、其他喷头一个。22. ▲整车颜色：黄/红色。23.▲LED箭头灯和一个射灯， 360倒车影像。24. ▲提供送车上门服务，其运费、上户费、交强险和商业保险全部由中标单位承担。 25. ★协助在当地车管所办理机动车挂牌手续后移交车辆26. ▲吸污进料219弯管加长122无缝钢管斜直向下27. ▲液压油管罐底到罐顶采用镀锌无缝钢管 | 辆 | 1 |

## 3.商务条件

★**3.1交货期:**

自签订合同之日起30个工作日内供货并交付使用。

★**3.2交货地点：**高新区内指定地点。

★**3.3付款方式：**货到验收合格后，7个工作日内支付全部车款。

3.4验收：

3.4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与采购文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

3.4.2货物由成交供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。交货7日内，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

★**3.5质量保证期：**

3.5.1自验收合格之日起1年免费质保,国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期

3.5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件（包含技术人员上门维修及车辆返厂维修来回路途产生的相关费用等），保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

★**3.6售后保修服务：**

3.6.1成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.6.2成交供应商在接采购人通知1小时内做出响应，5小时内到达现场，12小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

3.6.3成交供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立安全操作使用。

3.6.4出现故障及时处理，更换零部件按成本价计，并对更换件保修1年；终身提供配件和技术支持，提供相关软件升级服务；及时提供备机服务。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应。

带“▲”条款为技术重要条款，供应商需按照采购文件的要求做出合理响应。

附件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商名称：（公章）

 日期： 年 月 日

附件

法定代表人授权委托书

（采购人）：

我（姓名）系（供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的（姓名）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。授权代表联系方式 。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。授权人（代表）签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及授权代表身份证复印件)

授权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日