# 采购公告

**一、项目概况**

项目编号：HYJS-GC-B-2025-08-01

项目名称：海玉建设2025年度砖石水泥类采购项目

采购方式：竞争性谈判

最高限价：（详见招标最高限价清单）

采购需求：（详见采购需求）

合同履行期限：一年。

本项目不接收联合体投标。

1. **资格要求**

1.注册于中华人民共和国内的合法企业。

2.招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

3.通过“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单。

1. **获取采购文件**

1.报名：

1.1报名材料：①营业执照复印件②法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书③中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“中国政府采购网”、“信用中国”网站查询网页截图，以上材料均需加盖投标人公章。

1.2报名方式：在报名截止前将报名材料，扫描成PDF格式发送至邮箱dfhyzgys@163.com。邮箱主题注明投标人单位名称+投标单位联系人+联系电话+项目名称。

1.3报名时间：自2025年8月20日17:00起至2025年8月24日17；00止，过期不再接收报名材料。

2.采购文件的获取

报名材料审核通过后，通过邮箱向各报名单位发放采购文件。

1. **响应文件提交**

截止时间：2025年8月27日8时30分

地点：青岛青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团6楼开标室。

1. **开启截至时间、开标时间和地点**

时间：2025年8月27日8时30分

地点：青岛青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团6楼开标室。

1. **招标咨询**

采购人：青岛海玉建设工程有限公司

联系人：孙经理

电话：16678679187

采购需求

1、项目名称：海玉建设2025年度砖石水泥类采购项目

2、项目内容：（详见清单）

## 3、技术要求

3.1.供方需保证其所提供的产品必须是合同所确定的正宗原装产品，其型号、规格必须符合清单所列的各项技术指标，质量必须达到该项产品的国家标准及行业质量标准，严禁使用不合格材料，假一罚十；所附各种资料及配件（软件）等必须齐全。

3.2.产品的验收按照国家标准、行业标准验收规范进行，发现不合格产品，需方有权进行退货处理。

3.3.成交人需随货提供产品合格证、生产许可证，出厂试验报告等。

3.4.供货期：签订合同后根据甲方需求3日内交货。

3.5.服务地点：采购人指定地点。

## 4.付款方式

签订合同后，供方组织生产，需方每季度付材料进度款，供方需随货开具增值税专用发票，如遇国家税率调整，按照最新税率调整政策执行。

## 5.验收

货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与采购文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交人立即更换或者提出索赔要求。

## 6.质量保证期

质保期：质保期为一年，在质保期头三个月内，如产品运行有严重质量的问题或质量缺陷，供方应免费予以更换，以保证需方正常运行。

## 7.售后服务

6.1.成交人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

6.2成交人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕。

招标最高限价清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **海玉建设2025年度砖石水泥类采购清单（含税）** | | | | | |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **单位** | **含税报价** | **规格功能与技术参数** |
| 1 | 黄色烧结砖 | 200\*200 | 平方 | 76.14 |  |
| 2 | 烧结砖 | 100\*100 | 平方 | 76.14 |  |
| 3 | 红色烧结砖 | 200\*100 | 平方 | 76.14 |  |
| 4 | 透水砖 | 100\*200 | 平方 | 62.50 |  |
| 5 | 盲道砖 | 200\*200 | 平方 | 43.18 |  |
| 6 | 护坡石 | 300\*300 | 块 | 42.05 |  |
| 7 | 青砖 红砖 | 120\*240\*50 | 个 | 0.57 |  |
| 8 | 粉煤灰砖 | 120\*240\*50 | 个 | 0.45 |  |
| 9 | 荷兰砖 | 20\*20 | 平方 | 39.77 |  |
| 10 | 荷兰砖 | 10\*20 | 平方 | 39.77 |  |
| 11 | 加气块 | 200\*240\*600 | 立方 | 225.00 |  |
| 12 | 挡车柱 | 磨光 | 个 | 189.66 | 花岗石广场材料技术参数： 1.板材质量应保证坚固耐用，无明显损害强度和明显外观缺陷。板材色调，花纹应保证基本协调和统一，正面外观允许有轻微色斑和色线但不影响整体效果。 2.规格尺寸允许偏差（单位：MM) 几何尺寸允许误差+/-2 3.平面允许极差（单位：MM)允许极差+/-2 4.板材体积密度≥2.6ɡ/㎝3 5.板材吸水率≤0.3％ 6.板材弯曲强度≥8.0Mpa 7.板材耐磨率≤0.6ɡ/㎝3 8.板材的肖氏硬度≥85 9.板材的耐用年限≥30年 |
| 13 | 挡车柱 | 仿形 | 个 | 197.73 |
| 14 | 挡车柱 | 机砌 | 个 | 147.73 |
| 15 | 芝麻灰火烧板 | 300\*300 | 平方 | 146.59 |
| 16 | 五莲花火烧板 | 300\*300 | 平方 | 125.00 |
| 17 | 石岛红火烧板 | 300\*300 | 平方 | 180.68 |
| 18 | 压顶石 | 300\*600 | 块 | 148.86 |
| 19 | 云石胶 | 6瓶 /箱 | 箱 | 213.64 |
| 20 | 五莲花盲道 | 300\*300 | 平方 | 157.95 |
| 21 | 五莲花火烧板. | 300\*300 | 平方 | 123.86 |
| 22 | 济南青光板 | 200\*400 | 平方 | 188.64 |
| 23 | 济南青火烧板 | 300\*300 | 平方 | 194.32 |
| 24 | 芝麻白树池石 | 1000 | 支 | 44.32 |
| 25 | 芝麻树池石 | 1100 | 支 | 48.86 |
| 26 | 芝麻白路沿石 | 100\*200\*1000 | 支 | 65.91 |
| 27 | 芝麻白路沿石 | 100\*150\*1000 | 支 | 39.77 |
| 28 | 芝麻白路沿石 | 200\*250\*1000 | 支 | 148.86 |
| 29 | 芝麻白路沿石 | 200\*300\*1000 | 支 | 177.27 |
| 30 | 芝麻白路沿石 | 250\*300\*1000 | 支 | 213.64 |
| 31 | 火烧芝麻白 | 300\*300 | 平方米 | 143.18 |
| 32 | 石岛红机刨石 | 300\*500 | 平方 | 184.09 |
| 33 | 白麻树池石 | 100\*100 | 支 | 31.82 |
| 34 | 盲道丁五莲红 | 300\*300 | 平方 | 182.95 |
| 35 | 盲道丁（加厚） | 300\*300\*30 | 平方 | 182.95 |
| 36 | 盲道石济南青 | 300\*300\*30 | 平方 | 228.41 |  |
| 37 | 济南青机刨石 | 400\*400 | 平方 | 195.45 |  |
| 38 | 五莲花机刨石 | 300\*500 | 平方 | 179.55 |  |
| 39 | 树池石 | 100\*100\*1000 | 米 | 27.27 |  |
| 40 | 中国黑光板 | 300\*500 | 平方 | 303.41 |  |
| 41 | 中国黑机刨石 | 400\*400 | 平方 | 293.18 |  |
| 42 | 盲道丁 | 300\*300 | 平方 | 64.77 |  |
| 43 | 透水盲道 | 300\*300 | 平方 | 64.77 |  |
| 44 | 文化石 | 100\*200 | 块 | 3.41 |  |
| 45 | 文化石 | 100\*300 | 块 | 4.55 |  |
| 46 | 水洗球磨沙 |  | 立方 | 125.00 |  |
| 47 | 石粉 |  | 立方 | 52.27 |  |
| 48 | 风化砂 |  | 立方 | 75.00 |  |
| 49 | 石子 |  | 立方 | 111.36 |  |
| 50 | 水泥稳定碎石 |  | 吨 | 132.95 |  |
| 51 | 山水水泥 | PC425 | 吨 | 534.09 |  |
| 52 | 山水水泥 | PO425 | 吨 | 579.55 |  |
| 合计含税总价 | | |  | 7134.98 |  |

附件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：（公章）

年 月 日

附件

法定代表人授权委托书

（采购人） ：

我 （姓名） 系 （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日