采购公告
青岛高新城维实业有限公司现对青岛中欧国际城A12地块项目管廊通风口及检查井迁移工程进行采购，择优选定供应商，欢迎符合条件的公司参加报价。

一、工程概况: 
(一)项目名称：青岛中欧国际城A12地块项目管廊通风口及检查井迁移工程
(二)建设地点：高新区泰祥路
(三)工程规模：拆除人孔、新建人孔、拆除原管廊机械通风口、新建管廊机械通风口、弱电系统、强电系统,具体详见采购清单。
(四)资金来源：自筹
(五)质量标准：一次性验收合格标准。

(六)工期：具体根据甲方要求执行。

二、采购范围：

拆除人孔、新建人孔、拆除原管廊机械通风口、新建管廊机械通风口、弱电系统、强电系统,具体详见采购清单。
三、最高限价：

含税控制价：292932.90元，不含税控制价284400.87元，税率3%。
四、工程量清单及控制价
	序号
	项目
	单位
	 工程量 
	 招标控制价 （元）
	 备注 

	
	
	
	
	 单价 
	 金额 
	 税率 
	

	一
	拆除人孔
	
	
	
	
	
	

	1
	挖基坑土方
	m3
	 15.05 
	 50.00 
	 752.50 
	3.00%
	

	2
	土方回填
	m3
	 12.15 
	 9.50 
	 115.43 
	3.00%
	

	3
	拆除人孔-混凝土
	m3
	 1.13 
	 630.00 
	 708.75 
	3.00%
	

	4
	盖板钢筋
1.材料名称：III级螺纹钢筋(HRB400)
2.规格：C14
	t
	 0.35 
	 5,500.00 
	 1,919.17 
	3.00%
	

	5
	盖板混凝土
1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45P8
	m3
	 2.22 
	 1,194.00 
	 2,645.90 
	3.00%
	

	6
	砂浆找平层
1.名称：20mm厚M7.5防水水泥砂浆找平层
	m2
	 12.40 
	 31.50 
	 390.60 
	3.00%
	

	7
	卷材防水（平面）
1.名称：2mm厚自粘式防水卷材
	m2
	 12.40 
	 47.50 
	 589.00 
	3.00%
	

	8
	细石混凝土保护层
1.材料名称：C20细石混凝土随打随抹平
2.厚度：70mm
	m2
	 12.40 
	 51.70 
	 641.08 
	3.00%
	

	9
	卷材防水（立面）
1.名称：双层2mm厚自粘式防水卷材
	m2
	 5.28 
	 95.50 
	 504.24 
	3.00%
	

	10
	保温层
1.名称：挤塑聚苯板保温
2.材料密度：综合考虑
3.保温层厚度：50mm
	m2
	 5.28 
	 31.85 
	 168.17 
	3.00%
	

	二
	新建人孔
	
	
	
	
	
	

	11
	挖基坑土方
	m3
	 17.67 
	 50.00 
	 883.50 
	3.00%
	

	12
	土方回填
	m3
	 12.52 
	 9.50 
	 118.90 
	3.00%
	

	13
	开孔
	m3
	 0.24 
	 630.00 
	 148.37 
	3.00%
	

	14
	框架梁混凝土
1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45P8
	m3
	 0.40 
	 1,194.00 
	 477.60 
	3.00%
	

	15
	人孔混凝土
1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45P8
	m3
	 1.67 
	 1,194.00 
	 1,996.37 
	3.00%
	

	16
	预埋铁件-活动爬梯、踏步
	t
	 0.60 
	 5,500.00 
	 3,300.00 
	3.00%
	

	17
	钢筋
1.材料名称：III级螺纹钢筋(HRB400)
2.规格：C12
	t
	 0.27 
	 5,500.00 
	 1,492.92 
	3.00%
	

	18
	钢筋
1.材料名称：III级螺纹钢筋(HRB400)
2.规格：C22
	t
	 0.18 
	 5,500.00 
	 996.49 
	3.00%
	

	19
	植筋 φ16
	个
	 8.00 
	 28.00 
	 224.00 
	3.00%
	

	20
	砂浆找平层
1.名称：20mm厚M7.5防水水泥砂浆找平层
	m2
	 10.01 
	 31.50 
	 315.32 
	3.00%
	

	21
	卷材防水（平面）
1.名称：2mm厚自粘式防水卷材
	m2
	 10.01 
	 47.50 
	 475.48 
	3.00%
	

	22
	细石混凝土保护层
1.材料名称：C20细石混凝土随打随抹平
2.厚度：70mm
	m2
	 10.01 
	 51.70 
	 517.52 
	3.00%
	

	23
	卷材防水（立面）
1.名称：双层2mm厚自粘式防水卷材
	m2
	 10.97 
	 95.50 
	 1,047.40 
	3.00%
	

	24
	保温层
1.名称：挤塑聚苯板保温
2.材料密度：综合考虑
3.保温层厚度：50mm
	m2
	 10.97 
	 31.85 
	 349.31 
	3.00%
	

	三
	拆除原管廊机械通风口
	
	
	
	
	
	

	25
	挖基坑土方
	m3
	 20.90 
	 50.00 
	 1,045.00 
	3.00%
	

	26
	土方回填
	m3
	 53.77 
	 9.50 
	 510.79 
	3.00%
	

	27
	拆除机械通风口
	m3
	 25.04 
	 630.00 
	 15,773.23 
	3.00%
	

	28
	拆除砖砌防火墙
	m3
	 2.10 
	 238.00 
	 499.80 
	3.00%
	

	29
	封堵盖板钢筋
1.材料名称：III级螺纹钢筋(HRB400)
2.规格：C14
	t
	 0.52 
	 5,500.00 
	 2,862.97 
	3.00%
	

	30
	封堵盖板混凝土
1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45P8
	m3
	 3.10 
	 1,194.00 
	 3,701.40 
	3.00%
	

	31
	砂浆找平层
1.名称：20mm厚M7.5防水水泥砂浆找平层
	m2
	 25.73 
	 31.50 
	 810.50 
	3.00%
	

	32
	卷材防水（平面）
1.名称：2mm厚自粘式防水卷材
	m2
	 25.73 
	 47.50 
	 1,222.18 
	3.00%
	

	33
	细石混凝土保护层
1.材料名称：C20细石混凝土随打随抹平
2.厚度：70mm
	m2
	 25.73 
	 51.70 
	 1,330.24 
	3.00%
	

	34
	卷材防水（立面）
1.名称：双层2mm厚自粘式防水卷材
	m2
	 10.00 
	 95.50 
	 955.00 
	3.00%
	

	35
	保温层
1.名称：挤塑聚苯板保温
2.材料密度：综合考虑
3.保温层厚度：50mm
	m2
	 10.00 
	 31.85 
	 318.50 
	3.00%
	

	四
	新建管廊机械通风口
	
	
	
	
	
	

	36
	挖基坑土方
	m3
	 57.12 
	 50.00 
	 2,856.00 
	3.00%
	

	37
	土方回填
	m3
	 8.52 
	 9.50 
	 80.94 
	3.00%
	

	38
	管廊顶板开洞
	m3
	 1.16 
	 630.00 
	 733.32 
	3.00%
	

	39
	结构墙混凝土
1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45P8
	m3
	 26.68 
	 1,194.00 
	 31,858.91 
	3.00%
	

	40
	结构板混凝土
1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45P8
	m3
	 4.31 
	 1,194.00 
	 5,149.13 
	3.00%
	

	41
	预埋铁件-踏步
	t
	 0.20 
	 5,500.00 
	 1,100.00 
	3.00%
	

	42
	钢筋
1.材料名称：III级螺纹钢筋(HRB400)
2.规格：C12
	t
	 2.21 
	 5,500.00 
	 12,169.47 
	3.00%
	

	43
	钢筋
1.材料名称：III级螺纹钢筋(HRB400)
2.规格：C14
	t
	 1.94 
	 5,500.00 
	 10,672.86 
	3.00%
	

	44
	钢筋
1.材料名称：III级螺纹钢筋(HRB400)
2.规格：C22、C25
	t
	 0.78 
	 5,500.00 
	 4,312.39 
	3.00%
	

	45
	植筋 φ16
	个
	 16.00 
	 28.00 
	 448.00 
	3.00%
	

	46
	砌筑防火砖墙
1.材料名称：按图纸要求
2.规格、强度：综合考虑
3.厚度：240mm
4.高度：综合考虑
5.砂浆种类、强度等级/配合比：强度级别A3.5/A5.0，B06砂浆砌筑
	m3
	 1.68 
	 950.00 
	 1,596.00 
	3.00%
	

	47
	防雨百叶
	m2
	 2.67 
	 240.00 
	 640.80 
	3.00%
	

	五
	弱电系统
	
	
	
	
	
	

	48
	配线
1.名称:信号线
2.配线形式:桥架
3.型号:ZB-RVSP-4x1.0
	m
	 650.00 
	 12.00 
	 7,800.00 
	3.00%
	

	49
	配线
1.名称:传感器信号线
2.配线形式:桥架
3.型号:ZB-DJYPVP-2x2x1.5
	m
	 500.00 
	 9.00 
	 4,500.00 
	3.00%
	

	50
	配线
1.名称:水泵信号线
2.配线形式:桥架
3.型号:ZB-RVV2*1.5
	m
	 700.00 
	 6.50 
	 4,550.00 
	3.00%
	

	51
	配线
1.名称:风机控制线
2.配线形式:桥架
3.型号:ZB-KVVP-14x1.5
	m
	 240.00 
	 34.50 
	 8,280.00 
	3.00%
	

	52
	配线
1.名称:风阀控制线
2.配线形式:桥架
3.型号ZB-KVVP-8x1.5
	m
	 300.00 
	 22.00 
	 6,600.00 
	3.00%
	

	53
	配线
1.名称:电话线
2.配线形式:桥架
3.型号:ZB-RVV-2x2.5
	m
	 300.00 
	 7.00 
	 2,100.00 
	3.00%
	

	54
	光缆
1.名称:联网光纤
2.规格:八芯单模
	m
	 400.00 
	 5.00 
	 2,000.00 
	3.00%
	

	55
	拆除机柜
	台
	 3.00 
	 960.00 
	 2,880.00 
	3.00%
	

	56
	机柜、机架
1.名称:机柜
	台
	 3.00 
	 690.00 
	 2,070.00 
	3.00%
	

	57
	桥架
1.名称:热镀锌桥架
2.规格:600*100
	m
	 30.00 
	 132.00 
	 3,960.00 
	3.00%
	

	58
	1.名称:迁移设备调试
	系统
	 1.00 
	 19,000.00 
	 19,000.00 
	3.00%
	

	六
	强电系统
	
	
	
	
	
	

	59
	电力电缆
1.名称:电缆
2.规格:ZRYJV-0.6/1kV-5x16
	m
	 220.00 
	 83.00 
	 18,260.00 
	3.00%
	

	60
	电力电缆
1.名称:控制电缆
2.规格:ZRYJV-0.6/1kV-5X4
	m
	 650.00 
	 29.00 
	 18,850.00 
	3.00%
	

	61
	电力电缆
1.名称:风阀控制电缆
2.规格:ZRYJV-0.6/1kV-4X4
	m
	 220.00 
	 26.00 
	 5,720.00 
	3.00%
	

	62
	电力电缆
1.名称:主电缆
2.规格:YJV-0.6/1kV-4x35
	m
	 150.00 
	 107.00 
	 16,050.00 
	3.00%
	

	63
	电力电缆
1.名称:电源线电缆
2.规格:ZRYJV-0.6/1kV-5x10
	m
	 250.00 
	 75.00 
	 18,750.00 
	3.00%
	

	64
	配线
1.名称:PLC电源线
2.配线形式:桥架
3.型号:ZRBV-0.45/0.75kV-4
	m
	 150.00 
	 5.25 
	 787.50 
	3.00%
	

	65
	配线
1.名称:风阀电源线
2.配线形式:桥架
3.型号:ZRBV-0.45/0.75kV-2.5
	m
	 1,020.00 
	 4.50 
	 4,590.00 
	3.00%
	

	66
	配线
1.名称:信号线
2.配线形式:桥架
3.型号:NHKYJV-0.6/1kV-17X1.5
	m
	 220.00 
	 48.00 
	 10,560.00 
	3.00%
	

	67
	拆除配电柜
	台
	 2.00 
	 960.00 
	 1,920.00 
	3.00%
	

	68
	配电箱
	台
	 2.00 
	 1,140.00 
	 2,280.00 
	3.00%
	

	69
	1.名称:强电系统调试
	系统
	 1.00 
	 10,000.00 
	 10,000.00 
	3.00%
	

	合计
	
	 292,932.90 
	3.00%
	


五、投标资格要求：
1.需具有独立法人资格，各投标人不得有企业关联或股权关系；
2.采购公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

3.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本项目不接受联合体报价。
六、资格审查

1.截止时间：2026年8月11日12时00分。

2.预审方式：投标人将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：527853004@qq.com。邮件标题为投标人名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址，审核通过后，通过邮箱向投标人发放采购文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询投标人、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图，通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单查询网页截图，以上材料均需加盖投标人公章。

七、投标文件递交时间及地点
1.时间：2026年8月14日13时30分至14时00分。

2.地点：青岛高新区葫芦巷主题公园城维绿化分公司驻地会议室。

八、开标时间及地点

1.时间：2026年8月14日14时00分。

2.地点：青岛高新区葫芦巷主题公园城维绿化分公司驻地会议室。
九、联系方式
采购人：青岛高新城维实业有限公司

联系人：王工

电  话：18505450998
地  址：青岛高新区葫芦巷主题公园城维绿化分公司
                                          2026年8月6日
附件

法定代表人身份证明

供应商名称：                 

单位性质：                   

地址：              
成立时间：     年      月    日

经营期限：            
姓名：          性别：         年龄：      职务：     
系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                       投标人：           （公章）

                                     年    月     日           

附件
法定代表人授权委托书

我       （姓名） 系      （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的      （姓名）为我公司本次         （项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。
在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于      年     月      日起签字生效,特此声明。
(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：              性 别：              年 龄：  

单  位：                      部 门：              职 务： 

投标人（公章）：  

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：  年 月  日




