 	 	
[bookmark: _Toc28474][bookmark: _Toc4058]  采购公告
[bookmark: _Toc134452748]   一、项目概况
项目编号：HYJS-GC-2026-08-03
项目名称：海玉建设年度污水管道清淤项目
采购方式：竞争性谈判 
最高限价：3308.11元（不含税,详见最高限价清单)
采购需求：（详见第三章） 
本项目不接收联合体投标。
2、 资格要求
1.注册于中华人民共和国内的合法企业、持有劳务资质。
2.招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。
3.通过“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单。
3、 获取采购文件
1.报名：
1.1报名材料：①营业执照、劳务资质证书复印件②法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书③中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“中国政府采购网”、“信用中国”网站查询网页截图，以上材料均需加盖投标人公章。
1.2报名方式：在报名截止前将报名材料，扫描成PDF格式发送至邮箱dfhyzgys@163.com。邮箱主题注明投标人单位名称+投标单位联系人+联系电话+项目名称。
1.3报名时间：自采购公告发出时起至2026年8月14日17时00分，过期不再接收报名材料。
2.采购文件的获取
报名材料审核通过后，通过邮箱向各报名单位发放采购文件。
4、 响应文件提交
截止时间：2026年 8 月 20日 9  时 30  分至 10时00 分
地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团6楼开标室。
5、 开启截至时间、开标时间和地点
时间：2026年 8 月 20日  10  时00分  
地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团6楼开标室。
6、 招标咨询
采购人：青岛海玉建设工程有限公司
联系人：孙经理
电话：16678679187
公告发布时间：2026年8月11 日






[bookmark: _Toc134452749][bookmark: _Toc5670][bookmark: _Toc29736][bookmark: _Toc464831080][bookmark: _Toc15953][bookmark: _Toc134452758][bookmark: _Toc2314][bookmark: _Toc134452750]  采购需求

[bookmark: _Toc14300][bookmark: _Toc9062][bookmark: _Toc24243]1、项目名称：海玉建设年度污水管道清淤项目
2、项目内容：对海玉建设公司承接的城市维护范围内污水管道进行清淤。
[bookmark: _Toc475435569][bookmark: _Toc26129]3.技术标准和施工要求
3.1本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。
3.2严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。
[bookmark: _Toc9547][bookmark: _Toc475435570]4.商务条件
4.1服务期：1年。
4.2建设地点：青岛高新区城市维护范围内污水管道
4.3付款方式：工程竣工验收合格且甲方确认乙方的工作量后3个工作日内甲方付至审计额的97%。甲方留工程结算总价3%的工程质量保证金，保修期1年，期限届满后扣除乙方应承担款项后无息返还。甲方向乙方支付当期工程款前，乙方按照双方确认的工程款金额向甲方足额开具相应发票，否则甲方有权拒绝乙方的付款请求且不承担因此产生的违约责任。无论何种情况，乙方均不得以甲方逾期付款为由，拒绝或顺延履行合同项下的任何义务或工作。
4.4质量要求：一次性验收合格
4.5工程质保期：1、本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，按工程造价的 3 %留作保修金（免息）。乙方必须按总承包方要求的合理时限对工程的质量缺陷进行维修，否则，总承包方有权另行安排队伍维修，费用从保修金扣除。
2、本工程保修期1年。
本工程质保期应符合国家《建设工程质量管理条例》规定。
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	海玉建设年度污管道清淤项目最高限价明细表

	序号
	工程项目名称
	单位
	数量
	不含税单价
	合价
	计量规则
	工作内容
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	污泥处置费1.清淤厚度：清淤厚度雨水管道为管道容量的30%,暗渠则为40cm。2.含污泥外运、无害处置等所有相关费用。
	m3
	1
	78.9
	78.9
	按设计图示尺寸以“m3”计算
	包括但不限于清除污泥杂物、吸运泥至指定地点堆放，清理现场、装载清理、运输过程清理等一切完成本项工作所需的全部工作内容
	

	2
	管道、暗渠清淤、吸污泥1.清淤方式：综合考虑2.管道、暗渠规格：综合考虑3.清淤厚度：清淤厚度雨水管道为管道容量的30%,暗渠则为40cm。
4.含启闭井盖、开盖板、有害气体检测、检查防护设备、人工分散清泥或抛泥、清除污泥杂物、吸运泥至指定地点堆放，清理现场等相关内容
	m3
	1
	150.6
	150.6
	按设计图示尺寸以“m3”计算
	包括但不限于含启闭井盖、开盖板、有害气体检测、检查防护设备、降排水、人工分散清泥或抛泥、清除污泥杂物、吸运泥至指定地点堆放，清理现场等一切完成本项工作所需的全部工作内容
	

	3
	潜水气囊封堵及拆除1.规格型号：DN400mm
2.材质：橡胶 3.潜水深度：6m 4.设配及人员：详见施工方案
	次
	1
	430.89
	430.89
	按设计图示尺寸以“次”计算
	包括但不限于 安装气囊、充气封堵、检查封堵效果、排气拆除、清理现场等一切完成本项工作所需的全部工作内容
	

	4
	潜水气囊封堵及拆除1.规格型号：DN500mm
2.材质：橡胶 3.潜水深度：6m 4.设配及人员：详见施工方案
	次
	1
	538.31
	538.31
	按设计图示尺寸以“次”计算
	包括但不限于 安装气囊、充气封堵、检查封堵效果、排气拆除、清理现场等一切完成本项工作所需的全部工作内容
	

	5
	潜水气囊封堵及拆除1.规格型号：DN1200mm
2.材质：橡胶 3.潜水深度：6m 4.设配及人员：详见施工方案
	次
	1
	1291.98
	1291.98
	按设计图示尺寸以“次”计算
	包括但不限于 安装气囊、充气封堵、检查封堵效果、排气拆除、清理现场等一切完成本项工作所需的全部工作内容
	

	6
	排水50KW发电机
	台班
	1
	732.11
	732.11
	按设计图示尺寸以“台班”计算
	
	

	7
	排水污水泵
	台班
	1.00
	85.32
	85.32
	按设计图示尺寸以“台班”计算
	
	

	合计
	
	
	
	
	3308.11
	
	
	











[bookmark: _Toc300835213][bookmark: _Toc247527831][bookmark: _Toc152045791][bookmark: _Toc152042580][bookmark: _Toc247514283][bookmark: _Toc144974860]                      
法定代表人身份证明

供应商名称：
单位性质：
地址： 
成立时间： 年  月 日
经营期限：

姓名：    性别：   年龄：    职务：
系 （供应商名称）             的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。







                          供应商：（公章）
                                     年  月  日           


[bookmark: _Toc18841]法定代表人授权委托书

   （采购人）  ：
我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。
在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。
被授权代表无权转让委托权。特此授权。
本授权委托书于      年    月     日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)



供应商（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日 期：      年   月   日
[bookmark: _GoBack]
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