采购公告

青岛汇能建科城市建设工程有限公司现对临沂市河东区年产300万套智能教育用品项目（一期）屋面地面粗装修劳务分包进行招标，具体要求如下：

一、项目概况

1.项目名称：临沂市河东区年产300万套智能教育用品项目（一期）屋面地面粗装修劳务分包

2.使用地点：临沂市河东区中山路与厦门路交叉路口

3.招标内容：详见工程清单。

4.工程周期：自合同签订之日起30日历天完工。

5.质量标准：符合国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业工程施工质量验收规范的规定，一次性验收合格，竣工验收观感量化评价优良（以临沂市质量监督站竣前检查评分为准）。

6.工期：甲方发出开工通知后， **30日历天内完成施工**。

二、招标控制价

详见工程清单

三、投标资格要求：

1.需具有独立法人资格，各投标人不得有企业关联或股权关系；

2.招标公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

3.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.投标人需提供增值税专用发票。

四、资格审查

1.截止时间：2023年7月28日16时00分。

2.预审方式：投标单位将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：[qdgxsy@163.com。邮件标题为投标单位名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、招标文件接收邮箱地址。](mailto:qdgxsy@163.com。邮件标题为投标单位名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。由高实集团招投标委员会办公室受理审批)审批通过后通过邮箱向报名单位发放招标文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件，法定代表人身份证明，法定代表人授权委托书，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询投标人、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图，中国政府采购网、“信用中国”网站查询网页截图，以上材料均需加盖投标人公章。

五、投标文件递交时间及地点

1.时间：2023年8月1日14时30分至15时00分。

2.地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

六、开标时间及地点

1.时间：2023年8月1日15时00分。

2.地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

七、联系方式

1.招标人：青岛汇能建科城市建设工程有限公司

联系人：于工

电 话：15275272117

地 址：青岛市高新区和融路56号（和融路与广博路交汇处）广博路群众文体中心 青岛汇能建科城市建设工程有限公司

2.资格预审

联系人：于工

电 话：18363971439

青岛汇能建科城市建设工程有限公司

2023年7月26日

附件：

工程清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **施工内容** | **单位** | **工程量** | **不含税单价（元）** | **含税控制**  **单价（元）** | **不含税总价（元）** | **含税控制**  **总价（元）** |
| 1 | 细石混凝土地面 | 50厚(最薄处30) C20 细石混凝土(找坡1%坡向地漏） | ㎡ | 280.57 | 15.53 | 16.00 | 4358.37 | 4489.12 |
| 2 | 细石混凝土地面 | 50厚C20细石混凝土内配Φ4@150 单层双向钢筋网片随打随抹平 | ㎡ | 100.16 | 27.18 | 28.00 | 2722.80 | 2804.48 |
| 3 | 细石混凝土地面 | 80厚C20细石混凝土内配Φ4@150 单层双向钢筋网片随打随抹平 | ㎡ | 23.3 | 27.18 | 28.00 | 633.40 | 652.40 |
| 4 | 细石混凝土地面 | 最薄处30厚C20细石混凝土(找坡1%坡向地漏） | ㎡ | 1.52 | 15.53 | 16.00 | 23.61 | 24.32 |
| 5 | 细石混凝土地面 | 40厚C20细石混凝土内配Φ4@150 单层双向钢筋网片随打随抹平 | ㎡ | 1378.10 | 27.18 | 28.00 | 37462.91 | 38586.80 |
| 6 | 保温隔热地面 | 20厚挤塑聚苯板保温层 (压缩强度≥250 KPa/m2 ) | ㎡ | 1783.65 | 1.94 | 2.00 | 3463.40 | 3567.30 |
| 7 | 0.2厚聚酯薄膜 |  | ㎡ | 1783.65 | 4.85 | 5.00 | 8658.50 | 8918.25 |
| 8 | 水泥砂浆保护层 | 20厚1:2 .5 水泥砂浆保护层 | ㎡ | 1176.13 | 13.59 | 14.00 | 15986.23 | 16465.82 |
| 9 | 水泥砂浆找平找坡层 | 最薄处20厚1:3水泥防水砂浆找平找坡层，1%坡向她漏，管根、墙角部位抹成圆角 | ㎡ | 1176.13 | 13.59 | 14.00 | 15986.23 | 16465.82 |
| 10 | 细石混凝土楼面 | 50厚C20细石混凝土抹平压光 | ㎡ | 37.69 | 15.53 | 16.00 | 585.48 | 603.04 |
| 11 | 细石混凝土楼面 | 最薄处30厚C20细石混凝土找坡1%，坡向地漏，随打随抹平 | ㎡ | 5.44 | 14.56 | 15.00 | 79.22 | 81.60 |
| 12 | 水泥砂浆楼梯面层 | 20厚1: 2水泥砂浆抹平压光 计算规则：按投影面积计算 | ㎡ | 432.87 | 82.52 | 85.00 | 35722.28 | 36793.95 |
| 13 | 细石混凝土楼面 | 50厚C20细石混凝，上部配Φ4@200 双向钢筋网，表面撒1:1水泥砂子随打随抹平 | ㎡ | 20.75 | 27.18 | 28.00 | 564.08 | 581.00 |
| 14 | 保温隔热楼面 | 20厚挤塑聚苯板 (压缩应力≥250 kPa) | ㎡ | 20.75 | 1.94 | 2.00 | 40.29 | 41.50 |
| 15 | 水泥砂浆找平层 | 25厚DS15预拌防水砂浆找平层 | ㎡ | 20.75 | 13.59 | 14.00 | 282.04 | 290.50 |
| 16 | 细石混凝土楼面 | 最薄处30厚C20细石混凝土找坡1%，坡向地漏，随打随抹光 | ㎡ | 105.47 | 15.53 | 16.00 | 1638.37 | 1687.52 |
| 17 | 水泥砂浆楼面 | 20 厚聚合物水泥防水砂浆抹平压光 | ㎡ | 5582.00 | 13.59 | 14.00 | 75871.84 | 78148.00 |
| 18 | 细石混凝土屋面 | 最薄处20厚1:3 水泥防水砂浆向外找坡（找坡超过30厚的风井屋面改用细石混凝土) | ㎡ | 11.56 | 14.56 | 15.00 | 168.35 | 173.40 |
| 19 | 保温隔热屋面 | 20厚玻化微珠保温砂浆找平 | ㎡ | 11.56 | 14.56 | 15.00 | 168.35 | 173.40 |
| 20 | 细石混凝土屋面 | 40厚C20细石混凝土(6mx6m分格缝宽20，平面四周沿墙边设缝30，密封胶嵌缝)，内配Φ4双向间距200钢筋（钢筋网在分格缝处断开） | ㎡ | 1910.18 | 31.07 | 32.00 | 59345.40 | 61125.76 |
| 21 | 200g/m2聚酯无纺布 |  | ㎡ | 1910.18 | 4.85 | 5.00 | 9272.72 | 9550.90 |
| 22 | 水泥砂浆找平层 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | ㎡ | 1910.18 | 13.59 | 14.00 | 25963.61 | 26742.52 |
| 23 | 细石混凝土找坡层 | 最薄处30厚细石混凝土找坡层，2%坡向排水口 | ㎡ | 1910.18 | 14.56 | 15.00 | 27818.16 | 28652.70 |
| 24 | 保温隔热屋面 | 80厚挤塑聚苯板保温层（压缩强度为250KPa）（容重32kg/m3） | ㎡ | 818.86 | 1.94 | 2.00 | 1590.02 | 1637.72 |
| 25 | 保温隔热屋面 | 125厚挤塑聚苯板保温层（压缩强度为250KPa）（容重32kg/m3） | ㎡ | 1091.32 | 1.94 | 2.00 | 2119.07 | 2182.64 |
| 26 | 合计： |  | 元 |  |  |  |  | 340440.46 |

注：该招标控制价税率为3%。

附件

法定代表人身份证明

投标方名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： （公章）

年 月 日

## 附件

法定代表人授权委托书

我 （姓名） 系 （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名）为我公司本次 （项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日