采购公告

青岛高新城维实业有限公司现对绿化日常养护小设备采购项目进行采购，具体要求如下：

一、项目概况

1.项目名称：绿化日常养护小设备采购项目

2.使用地点：青岛高新区

3.采购内容：详见采购清单

4.质量标准：达到国家标准规范及公司验收合格标准

5.发票类别：增值税专用发票

6.交货要求：合同签订后，5日内送货验收。

7.质保要求：汽油类设备整机质保不低于1年，锂电设备电池部分质保要求5年内电池最高容量衰减不高于20%，其他部分质保不低于1年。

8.货款支付：合同生效后，每笔供货在经甲方验收合格后及乙方开具符合国家规定的发票并交付甲方后由甲方向乙方支付。每笔结算金额，甲方根据资金情况在开具发票后支付或者挂账欠款，欠款根据甲方资金情况在中秋节和春节前支付或部分支付。

二、采购控制价

详见采购清单

三、技术参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |
| 1 | 割灌机 | 功率：1.7KW 排量：37.7CC 重量：7.2kg  割草头：自动穿绳打草头 切割刀片：可选配刀片 背带：双肩背带  易启动；把手可调节，平衡性更佳  纸质空滤 补偿式化油器 |
| 2 | 油锯 | 功率：2.2KW 排量：45.6CC 重量：4.8KG（ 不含导板、锯链） 导板：18 寸  锯链：.325 （68节） 3点弹簧减震，使用舒适 |
| 3 | 高枝油锯 | 功率：1.05KW 排量：31.4CC 重量：7.2KG (不含导板、锯链） 油箱：710.cc(0.71) 可选附件： 导板：12 寸 锯链：1/4PM3（64节） 4-MIX技术 5米高枝，轻松修剪,伸缩张紧装置伸缩简便。 |
| 4 | 锂电绿篱机 | 电机功率：400W 刀片长度：600mm 刀片齿距：34mm 机器重量： 3.6kg不含电池） 快速充电器：快充AL300充电器 180度旋转手柄 刀片保护装置,刀头保护装置  无极变速， 度旋转手柄  单块AP300电池充满电可连续工作180分钟左右，AP300电池充满电时间35-60分钟，正常充电使用5年内电池最高容量衰减不高于20%。 |
| 5 | 高枝绿篱机 | 功率：0.9KW 排量：24.1CC 重量：5.6KG 切割长度：600mm 切割冲程：3615rpm 机器长度：242CM  刀片可旋转切割 自适应定速调节  可折叠，便于存储和运输 |
| 6 | 打孔机 | 功率：1.48KW 排量：36.3CC 重量：10.9kg 2-MIX发动机 单手操控开关 钻头：通用钻头∮80-300mm |
| 7 | 吹风机 | 排量：63.3 cc 重量：10.6 kg 风量：1430m3/h 风速：99 m/s 风力：28 N 2-MIX发动机 4点弹簧减震 可移动手柄 可调节风管 定速巡航 无需工具快速调节风管长度 人体工程学背架和减震系统 |

四、供应商资格要求：

1．需具有独立法人资格。

2．投标人具有增值税一般纳税人资格。

3．询价公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

4．通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5．投标人不得和采购人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。

6．投标人供专业设备使用及日常维护技术指导，每年组织2次设备使用及日常维护技术指导培训。

五、资格审查

1.截止时间：2023年9月3日12时00分。

2.预审方式：供应商将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：qdgxcwscb@163.com。邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。审批通过后通过邮箱向报名单位发放采购文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件，法定代表人身份证明，法定代表人授权委托书，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询投标人、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图，中国政府采购网、“信用中国”网站查询网页截图，产品销售授权委托，以上材料均需加盖投标人公章。

六、响应文件递交时间及地点

1.时间：2023年9月6日9时00分至9时30分。

2.地点：青岛高新区河东路368号蓝色生物医药产业园3号楼501室会议室。

七、开标时间及地点

1.时间：2023年9月6日9时30分。

2.地点：青岛高新区河东路368号蓝色生物医药产业园3号楼501室会议室。

八、联系方式

1.采购人：青岛高新城维实业有限公司

联系人：曲工

电 话：15966833705

地 址：青岛市高新区河东路368号3号楼5层，青岛高新

城维实业有限公司

青岛高新城维实业有限公司

2023年9月1日

采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 含税控制单价（元） | 含税控制总价（元） | 备注 |
| 1 | 割灌机 | 详见第一章采购公告技术参数要求 | 6 | 台 | 4000 | 24000 | 税率：13% |
| 2 | 油锯 | 详见第一章采购公告技术参数要求 | 2 | 台 | 2510 | 5020 |
| 3 | 高枝锯 | 详见第一章采购公告技术参数要求 | 2 | 台 | 5600 | 11200 |
| 4 | 锂电绿篱机 | 详见第一章采购公告技术参数要求 | 3 | 台 | 3807 | 11421 |
| 5 | 宽带绿篱机 | 详见第一章采购公告技术参数要求 | 4 | 台 | 4500 | 18000 |
| 6 | 打孔机 | 详见第一章采购公告技术参数要求 | 2 | 台 | 2000 | 4000 |
| 7 | 吹风机 | 详见第一章采购公告技术参数要求 | 4 | 台 | 4100 | 16400 |
| 8 | 小计 |  |  |  |  | 90041 |

附件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： （公章）

年 月 日

## 附件

法定代表人授权委托书

我 （姓名） 系 （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名）为我公司本次 （项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日