劳保物资采购项目

成交结果公示

劳保物资采购项目于2023年9月11日9时30分，在高新电力四楼会议室开标。

一、成交情况

1.拟成交供应商名称：青岛吉宏荣贸易有限公司

2.成交单项金额如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规 格 型 号（品牌范围） | 单位 | 数量 | 不含税报价（元） | 含税报价（元） | 税率 | 备注 |
| 1 | 安全帽 | 1.符合GB2811-2019标准；2.蓝色、红色、白色或者黄色均码；3.根据采购人要求印刷LOGO标识 | 顶 | 1 | 19.5 | 22.04 | 13% |  |
| 2 | 品牌绝缘安全帽 | 1.符合GB2811-2019标准；2.ABS材质，达到国标绝缘标准；3.蓝色、红色、白色或者黄色均码；根据采购人要求印刷LOGO标识； | 顶 | 1 | 34.5 | 38.99 | 代尔塔 |
| 3 | 普通手套 | 1.白色棉线材质针织劳保手套；2.规格：长度不小于21cm，单打克重不小于600g；3.加厚、加密、耐磨、防滑； | 副 | 1 | 0.6 | 0.68 |  |
| 4 | 浸胶手套 | 1.棉线+乳胶材质劳保手套；2.规格：均码加厚、耐磨、防滑、防腐、防油污； | 副 | 1 | 1.6 | 1.81 |  |
| 5 | 橡胶手套 | 1.橡胶材质、浸塑工艺、棉毛内里；2.规格：长度不小于27cm；3.防水、加长、加厚、耐酸碱耐油； | 副 | 1 | 4.3 | 4.86 |  |
| 6 | 电焊工手套 | 1.隔热耐高温牛皮材质，棉质内衬；2.规格：长款3.耐高温、隔热防烫、局部加厚、袖口加长、防开线 | 副 | 1 | 13.37 | 15.11 |  |
| 7 | PU涂指手套 | 1.尼龙材质，PU涂指；2.规格：大码；弹性透气、防静电； | 副 | 1 | 0.7 | 0.79 |  |
| 8 | 工业防尘面具口罩 | 1.符合GB2626-2019标准；2.主体硅胶材质，可拆卸、双罐式；3.防护等级达到N95/KN95；4.口罩滤料：滤棉，附赠不少于12片；防尘 防飞沫 防花粉 防粉尘； | 套 | 1 | 23.5 | 26.56 |  |
| 9 | KN95防护口罩 | 1.符合GB2626-2006标准；2.防护等级达到KN95；3.热熔喷布不少于2层；白色，立体造型 | 个 | 1 | 0.6 | 0.68 |  |
| 10 | 3M品牌防护口罩 | 1.符合GB2626-2019标准；2.耳戴式，有呼吸阀；3.防护等级达到KN95； | 个 | 1 | 2.9 | 3.28 |  |
| 11 | 单层工业雨靴 | 1.鞋面PVC材质、防滑牛筋鞋底、透气内里；2.规格：鞋筒高不小于38cm3.鞋码根据采购人需求提供；耐油污、耐酸碱 | 双 | 1 | 18.7 | 21.13 |  |
| 12 | 绝缘鞋 | 1.达到国家绝缘标准，产品具有LA劳动安全认证；2.牛皮材质鞋面、实心防滑耐磨鞋底；3.鞋码根据采购人需求提供；内置钢板，防砸、防穿刺、防烫； | 双 | 1 | 62.5 | 70.63 |  |
| 13 | 防砸劳保鞋 | 1.产品具有LA劳动安全认证；2.牛皮材质鞋面、实心防滑耐磨鞋底；3.鞋码根据采购人需求提供；4.内置达标钢包头，鞋底达标钢板；防砸、防穿刺、防烫； | 双 | 1 | 35.9 | 40.57 |  |
| 合计 |  |  |  |

二、其他内容

成交结果公示期：2023年9月12日至9月15日。

 青岛高新实业集团有限公司

 2023年9月12日