询价公告

青岛高新城维实业有限公司现对环卫设施及配件类物资采购项目进行询价，具体要求如下：

一、项目概况

1.项目名称：环卫设施及配件类物资采购项目

2.使用地点：青岛高新区

3.采购内容：详见采购清单

4.采购方式及周期：根据中标企业的中标单价，以实际发生量按实结算。采购合同有效期自合同签订之日起1年内有效。

5.质量标准：达到国家标准规范及公司验收合格标准。

6.交货日期：甲方发出订单后，5**天**内到货。

7.发票类别：需提供增值税专用发票，发票税率详见第四章采购清单。

8. 付款方式：合同生效后，每笔供货在经甲方验收合格后及乙方开具符合国家规定的发票并交付甲方后由甲方向乙方支付。每笔结算金额，甲方根据资金情况在开具发票后支付或者挂账欠款，欠款根据甲方资金情况在中秋节和春节前支付或部分支付。

二、采购控制价

详见采购清单

三、质量标准要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数要求 |
| 1 | 塑料垃圾桶 | 1、桶体容积：240L（±5%）；100%全新高密度聚乙烯（HDPE），不添加任何废旧塑料；高温65℃、低温-30℃的气温下，不变形，不开裂；色彩鲜艳，5年不褪色，耐腐蚀，并且有足够的机械强度和良好的冲击韧性，能与现有的垃圾车配套使用。正面投放标采用丝网印刷工艺。桶身根据城维公司实际要求印刷相应图案及文字。2、桶体：长×宽×高（mm）：730×560×1060（±5mm）；3、桶体壁厚≥5mm；4、整体重量≥14.5kg，桶身重量≥9.5kg，盖子重量≥1.25kg；6、橡胶轮规格：Ф200\*×50×100mm，内圈聚乙烯，外圈橡胶轮。7、钢轴规格：Ф22×540mm实心钢轴；轴采用Ф22低碳钢材，三次酸洗彻底清除氧化面，经过电镀锌特殊工艺制成的钢轮轴。坚固耐用、抗氧化、防锈功能，橡胶轮与底轴之间采用自然固定连接。9、符合中华人民共和国城镇建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T280-2008标准。 |
| 2 | 钢轴 | 1、能与与塑料垃圾桶配套使用。2、钢轴规格：Ф22×540mm实心钢轴；轴采用Ф22低碳钢材，三次酸洗彻底清除氧化面，经过电镀锌特殊工艺制成的钢轮轴。坚固耐用、抗氧化、防锈功能，橡胶轮与底轴之间采用自然固定连接。 |
| 3 | 垃圾桶盖 | 1、能与与塑料垃圾桶配套使用。2、材质及颜色要求与塑料垃圾桶相同。3、重量≥1.25kg |
| 4 | 橡胶轮 | 1、能与与塑料垃圾桶及钢轴配套使用。2、橡胶轮规格：Ф200\*×50×100mm。3、橡胶轮材质：内圈聚乙烯，外圈橡胶轮。 |
| 5 | 果皮箱 | 1、规格：长900mm×宽330mm×高980mm2、参数说明：1）桶体主材料：采用厚度为国标1.0mm的优质热镀锌钢板；2）烟蒂投口：采用厚度为0.8mm的国标201#不锈钢板； 烟蒂投口内部配置烟蒂收集盒，采用镀锌材质，具有防腐、阻燃、不变形的特点， 光滑表面易于倾倒垃圾。3）表面处理：外桶表面都经过除油、喷砂除锈处理后，再进行酸洗磷化处理；表面清理干燥后再静电整体喷涂一层。4）内胆：设垃圾分类收集可回收和其他垃圾内胆箱各一只，采用厚度为0.5mm的优质热镀锌钢板一次模压成型，防渗漏。5）锁具采用三角锁，加装不锈钢拉手钥匙统一。6）标识：箱体正面印刷青岛市垃圾分类标识，即可回收物和其他垃圾。7）固定：果皮箱底部设底座固定梁 2 条，预留螺栓孔 4 个，内置 8×80mm 膨胀螺 栓 4 只。参考图片：C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\WeChat Files\d8ba61d3cf6834b277f8c807080f128.jpg |
| 6 | 果皮箱 | 1、规格：长900mm×宽330mm×高980mm2、参数说明：1）桶体主材料：采用厚度为国标1.0mm的优质热镀锌钢板；2）烟蒂投口：采用厚度为0.8mm的国标201#不锈钢板； 烟蒂投口内部配置烟蒂收集盒，采用镀锌材质，具有防腐、阻燃、不变形的特点， 光滑表面易于倾倒垃圾。3）表面处理：外桶表面都经过除油、喷砂除锈处理后，再进行酸洗磷化处理；表面清理干燥后再静电整体喷涂一层。4）内胆：设垃圾分类收集可回收和其他垃圾内胆箱各一只，采用厚度为0.5mm的优质热镀锌钢板一次模压成型，防渗漏。5）锁具采用三角锁，加装不锈钢拉手钥匙统一。6）标识：箱体正面印刷青岛市垃圾分类标识，即可回收物和其他垃圾。7）固定：果皮箱底部设底座固定梁 2 条，预留螺栓孔 4 个，内置 8×80mm 膨胀螺 栓 4 只。C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\WeChat Files\687f957a5388324181fac5d83f453cb.jpg |

四、投标资格要求：

1.需具有独立法人资格，各投标人不得有企业关联或股权关系；

2.采购公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

3.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.投标人具有增值税一般纳税人资格。

五、资格审查

（一）资格预审

1.截止时间：2023年9月22日12时00分。

2.预审方式：供应商将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：qdgxcwscb@163.com。邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。审批通过后通过邮箱向报名单位发放采购文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件，法定代表人身份证明，法定代表人授权委托书，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询投标人、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图，中国政府采购网、“信用中国”网站查询网页截图，以上材料均需加盖投标人公章。

六、响应文件递交时间及地点

1.时间：2023年9月26日13时30分至14时00分。

2.地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

七、开标时间及地点

1.时间：2023年9月26日14时00分。

2.地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

八、联系方式

1.采购人：青岛高新城维实业有限公司

联系人：曲工

电 话：15966833705

地 址：青岛市高新区河东路368号3号楼5层，青岛高新

城维实业有限公司

2.资格预审

联系人：曲工

电 话：15966833705

 青岛高新城维实业有限公司

2023年9月20日

采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 税额（元） | 含税单价（元） |
| 1 | 塑料垃圾桶 | 符合招标文件内质量及规格型号要求 | 个 | 1 | 230.09 | 29.91 | 260 |
| 2 | 垃圾桶轴承 | 符合招标文件内质量及规格型号要求 | 根 | 1 | 13.27 | 1.73 | 15 |
| 3 | 垃圾桶盖 | 符合招标文件内质量及规格型号要求 | 个 | 1 | 31.86 | 4.14 | 36 |
| 4 | 橡胶轮 | 符合招标文件内质量及规格型号要求 | 个 | 1 | 15.04 | 1.96 | 17 |
| 5 | 塑料垃圾袋 | 50个/包，0.8公斤/包，黑色，70\*90cm，与序号1配套 | 包 | 1 | 11.5 | 1.5 | 13 |
| 6 | 座椅椅条 | 防腐木条，颜色：以甲方需求为准，规格：3.5\*6.5\*150cm | 根 | 1 | 26.55 | 3.45 | 30 |
| 7 | 果皮箱 | 符合招标文件内质量及规格型号要求 | 套 | 1 | 1238.94 | 161.06 | 1400 |
| 8 | 果皮箱 | 符合招标文件内质量及规格型号要求 | 套 | 1 | 1238.94 | 161.06 | 1400 |
|  | 合计 |  |  |  | 2806.19 | 364.81 | 3171 |

附件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 投标人： （公章）

 年 月 日

## 附件

法定代表人授权委托书

我 （姓名） 系 （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名）为我公司本次 （项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日