# 采购公告

我公司现对电力维修及施工用辅材项目进行采购，欢迎符合条件的供应商参加，具体要求如下：

1.项目名称：电力维修及施工用辅材项目

2.项目地点：采购人指定地点。

3.采购内容：电力维修及施工用辅材

4.采购控制价：采购控制总价104134.52元，增值税税率13%，详见下表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 控制单价（元） | 控制总价（元） |
| 高压热缩终端 | NSY-10/3.2 | 套 | 10 | 100.00 | 1000.00 |
| 高压热缩终端 | WSY-10/3.2 | 套 | 10 | 141.33 | 1413.30 |
| 高压冷缩终端 | NLSY-10/3.2 | 套 | 12 | 366.67 | 4400.04 |
| 户内冷缩电缆终端 | 3\*400 | 套 | 10 | 476.67 | 4766.70 |
| 冷缩电缆中间接 | JLSY-10/3.4 | 套 | 13 | 1602.00 | 20826.00 |
| 镀锌扁钢 | 50\*5 | 米 | 1776 | 18.00 | 31968.00 |
| 电缆警示带 |  | 米 | 850 | 3.83 | 3255.50 |
| 镀锌角钢 | 50\*5 L=2500mm | 根 | 10 | 72.67 | 726.70 |
| 变压器围栏 | 5.7\*4.5m | 套 | 1 | 3880.00 | 3880.00 |
| 变压器围栏 | H≥1.7m （4.5+5.5m）\*2 | 套 | 3 | 3550.00 | 10650.00 |
| 变压器围栏 | H≥1.7m （5+4m）\*2 | 套 | 1 | 3200.00 | 3200.00 |
| 驱鸟器 |  | 个 | 80 | 20.67 | 1653.60 |
| 液压钳压模 | 50mm | 个 | 4 | 67.67 | 270.68 |
| 液压钳压模 | 70mm | 个 | 4 | 75.00 | 300.00 |
| 护套线 | 2\*2.5 | 米 | 300 | 5.11 | 1533.00 |
| 电缆 | ZRVLV-4\*35 | 米 | 620 | 15.90 | 9858.00 |
| 悬式瓶 | X-30C | 片 | 100 | 44.33 | 4433.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 104134.52 |

5.供应商资格要求

5.1供应商必须具有独立法人资格,各供应商不得有企业关联或股权关系。

5.2供应商必须具备相关营业资格,所生产的产品必须符合国家、行业标准相关要求，并在人员、设备、技术、资金等方面具备相应的能力。

5.3采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

5.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询投标人、法定代表人（机构负责人）无行贿犯罪记录查询。

5.5本项目不接受联合体参与。

6.资格预审及采购文件的获取

6.1截止时间：2024年5月22日12时00 分。

6.2预审方式：供应商将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：**[gaoxinshuidian@163.com](mailto:gaoxinshuidian@163.com。邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。由采购人受理后审批通过)**[。邮件标题为](mailto:gaoxinshuidian@163.com。邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。由采购人受理后审批通过)**[供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址](mailto:gaoxinshuidian@163.com。邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。由采购人受理后审批通过)**[。审批通过](mailto:gaoxinshuidian@163.com。邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。由采购人受理后审批通过)后，通过邮箱向审查合格的供应商发放采购文件。

6.3资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“信用中国”网站查询网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。以上材料均需加盖供应商公章。

7.响应文件递交时间以及地点

7.1时间：2024年5月29日8时30分至9时00分。

7.2地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

8.磋商时间以及地点

8.1时间：2024年5月29日9时00分。

8.2地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

9.联系方式

9.1采购人：青岛高新电力发展有限公司

联 系 人：黄芮

电 话：0532-68687097

地 址：青岛高新区河东路以北、岙东路以东

2024年5月21日

采购需求

## 1.项目名称：电力维修及施工用辅材项目

## 2.采购内容：电力维修及施工用辅材

## 3.技术要求

## ★3.1.供方需保证其所提供的产品必须是合同所确定的正宗原装产品，其型号、规格必须符合招标产品所列的各项参数，质量必须达到该项设备的国家标准及行业质量标准，严禁使用不合格材料，假一罚十；所附各种资料及配件（软件）等必须齐全。

3.2.产品的验收按照国家标准、行业标准及国网验收规范进行，如相关产品所用工程项目验收中，属国网供电公司电源系统，未通过国网验收的情形，需方有权进行退货处理。

## ★3.3.成交人需随货提供产品合格证、生产许可证，出厂试验报告、型式报告等。

## ★3.4.供货期：签订合同后15日内交货。

## 3.5.服务地点：采购人指定地点。

## 4.付款方式

签订合同后，供方组织设备生产，产品到货验收合格后三个月后付至总货款的95％，供方需一次性开具全额增值税专用发票，13%税率，如遇税率调整，按照最新税率政策执行，剩余5％质保期满后一次性付清，最终付款时间结合甲方财务状况执行。

## 5.验收

5.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与采购文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交人立即更换或者提出索赔要求。

5.2产品到货后由采购人对货物进行详细而全面的检验，并出具产品验收报告，证明货物质量无任何问题，作为付款凭据之一。

## 6.质量保证期

质保期：质保期为两年，在质保期头三个月内，如产品运行有严重质量的问题或质量缺陷，供方应免费予以更换，以保证需方正常运行。

## 7.售后服务

7.1.成交人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

7.2成交人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕。

8.采购控制价：

控制总价104134.52元，增值税税率13%，详见下表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 控制单价（元） | 控制总价（元） |
| 高压热缩终端 | NSY-10/3.2 | 套 | 10 | 100.00 | 1000.00 |
| 高压热缩终端 | WSY-10/3.2 | 套 | 10 | 141.33 | 1413.30 |
| 高压冷缩终端 | NLSY-10/3.2 | 套 | 12 | 366.67 | 4400.04 |
| 户内冷缩电缆终端 | 3\*400 | 套 | 10 | 476.67 | 4766.70 |
| 冷缩电缆中间接 | JLSY-10/3.4 | 套 | 13 | 1602.00 | 20826.00 |
| 镀锌扁钢 | 50\*5 | 米 | 1776 | 18.00 | 31968.00 |
| 电缆警示带 |  | 米 | 850 | 3.83 | 3255.50 |
| 镀锌角钢 | 50\*5 L=2500mm | 根 | 10 | 72.67 | 726.70 |
| 变压器围栏 | 5.7\*4.5m | 套 | 1 | 3880.00 | 3880.00 |
| 变压器围栏 | H≥1.7m （4.5+5.5m）\*2 | 套 | 3 | 3550.00 | 10650.00 |
| 变压器围栏 | H≥1.7m （5+4m）\*2 | 套 | 1 | 3200.00 | 3200.00 |
| 驱鸟器 |  | 个 | 80 | 20.67 | 1653.60 |
| 液压钳压模 | 50mm | 个 | 4 | 67.67 | 270.68 |
| 液压钳压模 | 70mm | 个 | 4 | 75.00 | 300.00 |
| 护套线 | 2\*2.5 | 米 | 300 | 5.11 | 1533.00 |
| 电缆 | ZRVLV-4\*35 | 米 | 620 | 15.90 | 9858.00 |
| 悬式瓶 | X-30C | 片 | 100 | 44.33 | 4433.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 104134.52 |

带“★”条款为实质性条款，成交人必须按照采购文件的要求做出实质性响应。

附件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：（公章）

年月 日

附件

法定代表人授权委托书

（采购人） ：

我 （姓名） 系 （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日