青岛高新区环湾商砼有限公司

混凝土生产设备主机配件更换及其他设备维修项目采购公告

我司拟对现有混凝土生产线部分主机配件进行更换及其它设备进行维修，欢迎具有混凝土生产设备维修能力的单位参加投标报价。

**一、采购单位：**青岛高新区环湾商砼有限公司。

**二、项目名称：**青岛高新区环湾商砼有限公司混凝土生产设备主机配件更换及其他设备维修项目。

**三、主机配件更换及其他设备维修内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更换及维修内容 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 维修方式 | 备注 |
| 1 | 菱形衬板 | JS4000 | 48 | 块 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 2 | 梯形衬板 | JS4000 | 16 | 块 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 3 | 方弧衬板 | JS4000 | 32 | 块 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 4 | 外侧衬板 | JS4000 | 48 | 块 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 5 | 内侧衬板 | JS4000 | 32 | 块 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 6 | 中间侧衬板1 | JS4000 | 4 | 块 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 7 | 中间侧衬板2 | JS4000 | 2 | 块 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 8 | 卸料门瓦盖 | JS4000 | 4 | 块 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 9 | 卸料门门沿 | JS4000 | 6 | 块 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 10 | 卸料门弧衬板 | JS4000 | 6 | 块 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 11 | 中拌叶 | JS4000 | 12 | 块 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 12 | 左侧叶 | JS4000 | 6 | 块 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 13 | 右侧叶 | JS4000 | 2 | 块 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 14 | 左刮刀 | JS4000 | 6 | 块 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 15 | 右刮刀 | JS4000 | 2 | 块 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 16 | 直角垫片 | 定制80 | 30 | 个 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 17 | T型螺栓 | M20\*90 | 60 | 个 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 18 | 沉头 | M16\*45 | 200 | 个 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 19 | 沉头 | M16\*65 | 100 | 个 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 20 | 轴端配件 | JS4000 | 3 | 个 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 21 | 搅拌臂 | JS4000 | 20 | 个 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 22 | 减速机 | 换轴承油封 | 1 | 台 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 23 | 输送皮带 | 12M | 55 | 米 | 更换新配件 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 24 | 皮带粘接 | 硫化工艺粘接平皮带接头 | 3 | 个 | 维修 |  |
| 25 | 花键轴 | 原装130A | 2 | 个 | 维修 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 26 | 花键套 | 原装44A | 2 | 个 | 维修 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 27 | 搅拌减速机 | 螺旋齿、法兰、轴承 | 1 | 套 | 维修 | 生产线型号：三一HZS240C8 |
| 28 | 搅拌臂 | JS3000 | 3 | 个 | 维修 | 生产线型号：HZS180 |
| 29 | 搅拌叶 | JS3000 | 1 | 个 | 维修 | 生产线型号：HZS180 |
| 30 | 三角带 | SPB2580 | 12 | 个 | 更换新配件 | 生产线型号：HZS180 |
| 31 | 供油阀 | 芯M22主机卸料门 | 6 | 个 | 更换新配件 | 生产线型号：HZS180 |
| 32 | 轴端配件 | JS3000 | 1 | 个 | 更换新配件 | 生产线型号：HZS180 |
| 33 | 油缸 | 仕高玛 | 2 | 个 | 更换新配件 | 生产线型号：HZS180 |
| 34 | 搅拌减速机 | 行星总成、太阳齿、轴承 | 1 | 套 | 维修 | 生产线型号：HZS180 |
| 35 | 搅笼减速机 |  | 1 | 台 | 更换新配件 | 生产线型号：HZS180 |
| 36 | 手动蝶阀 | 300 | 1 | 个 | 更换新配件 | 生产线型号：HZS180 |

**四、本项目招标控制价:**

1.本项目总报价不高于147936元。包含但不限于：安装维修费、税费、人工费、机械出入费、配件费、工时费以及安装及维修过程中使用的其他材料等费用。

**五、投标人应具备资格要求**

1.各投标人不得有企业关联或股权关系；

2.采购公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

3.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

**六、资格审查**

（一）资格预审

1.报名时间：自2024年11月12日早8时至2024年11月13日16时止，过时报名为无效报名。

2.预审方式：供应商将资格审查所需材料加盖公章，编辑为一个PDF格式文件，在截止时间前发送至邮箱：hwst66@163.com。邮件标题为投标人名称（全称）+联系人+联系电话。审查通过后，采购单位将采购文件回复至报名邮箱。

3.资格审查材料：营业执照复印件，法定代表人身份证明（附件），授权委托书（附件），中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)投标人无行贿犯罪记录查询网页截图，中国政府采购网、“信用中国”网站查询网页截图，以上材料均需加盖投标人公章。

**七、报价次数及评标方式**：本项目共三轮报价，按照低价评标法进行评标。

1.第一轮报价即为响应报价，不得高于控制价。第一轮报价结束后按照报价由高到低淘汰1/3（取整）。

2.参与第二轮报价的单位在第一轮报价基础上自主下浮，报价结束后按照报价由高到低淘汰1/3（取整），若第二轮参与报价的单位只有三家则不进行淘汰。

3.第三轮为竞争性谈判报价，最终报价低者中标。

**八、投标文件的制作格式及份数**

投标单位按照采购文件内“投标文件格式”进行编制投标书，投标书一式三份，一正二副，当正本与副本不一致时，以正本为准。

**九、开标时间以及地点**

1.开标时间：2024年11月15日10时00分

2.开标地点：青岛市高新区华贯路与锦暄路交汇处青岛高新区环湾商砼有限公司会议室

**十、联系方式**

1.采购人：青岛高新区环湾商砼有限公司

2.联系人：吕经理

3.电话：15969888663

4.地址：青岛市高新区华贯路与锦暄路交汇处

青岛高新区环湾商砼有限公司 2024年11月12日

附件

法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标单位（公章）：

日 期： 年 月 日

附件

授权委托书

青岛高新区环湾商砼有限公司：

我（姓名）系（供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的（姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日 起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：性别：年龄：

单位：部门：职务：

投标单位名称（公章）：

法定代表人签字：

日 期： 年 月 日