**招标公告**

我公司现对青岛中学周边监控线路升级及综合维修进行招标，欢迎符合条件的投标人参加，具体要求如下：

1.项目名称：青岛中学周边监控线路升级及综合维修

2.项目地点：青岛高新区。

3.服务内容：光纤收发器安装、7寸高速球机安装、光缆熔接等（详见工程量清单）

4.招标控制价（含税价，其中增值税税率为9%）：145621.46元。

5. 投标人资格要求

 5.1供应商必须具有独立法人资格,各供应商不得有企业关联或股权关系。

 5.2供应商必须具备相关营业资格（各类工程建设活动、建设工程施工、建筑智能化工程施工），并在人员、设备、技术、资金等方面具备相应的能力。

 5.3采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。
 5.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询，投标人、法定代表人（机构负责人）无行贿犯罪记录查询网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

 6.资格预审及招标文件的获取

 6.1截止时间：2024年12月18 日17时00分。

 6.2预审方式：投标人将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：gaoxinshuidian@163.com。邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、招标文件接收邮箱地址。由招标单位受理后，通过邮箱向投标人发放招标文件。

6.3资格审查材料：营业执照复印件，企业资质复印件，法定代表人身份证明，法定代表人授权委托书，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询投标人、法定代表人（机构负责人）无行贿犯罪记录查询网页截图，中国政府采购网、“信用中国”网站查询网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。以上材料均需加盖投标单位公章。

 7.投标文件递交时间以及地点

 7.1时间：2024年12月24日9时00分至9时30分。

 7.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼1017会议室。

 8.开标时间以及地点

 8.1时间：2024年12月24日9时30分。

 8.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼1017会议室。

 9.联系方式

 9.1招标人：青岛高新电力发展有限公司

 联 系 人：纪虹延

 电 话：0532-68687097

 地 址：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼。

 2024年12月17日

 **招标需求**

**一.招标需求**

1.项目名称：青岛中学周边监控线路升级及综合维修

2.服务内容：光纤收发器安装、7寸高速球机安装、光缆熔接等（详见工程量清单）

3..招标控制价：145621.46元。

**二.工期**

计划开工日期：中标后签订合同时间，计划竣工时间:2025年1月6日，工期总日历天数10天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准,具体开工日期以甲方通知为准。除人力不可抗拒及不可预见的因素外，一律不得顺延。

**三.质量标准**

1.本工程要求质量标准为:一次性验收合格。

2.本工程按照国家现行工程验收规范、标准进行评定验收。

**四.技术标准和施工要求**

1.本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

 2.严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

**五、质量保证期**

质保2年，自通过工程竣工验收之日起计算。

**六、付款及结算方式**

1.固定单价，工程量按经甲方验收合格的实际工程量结算。

2.工程完工经甲方验收合格并完成结算后满三个月，乙方需根据国家现行税率向甲方开具结算值等额增值税专用发票，甲方向乙方支付结算费用的97%，甲方留乙方3%的工程质量保证金，质量保证金待缺陷责任期满后一次性结算无息付清。工程缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算，2年。每次付款前乙方应开具增值税专用发票及等额收据。最终各节点付款时间结合采购人财务状况确定。

**七.安全文明施工**

安全目标：杜绝死亡、重伤负伤事故。承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、山东省和青岛市有关建设工程安全、文明施工的规定。

**八.招标工程量清单及控制价**

|  |
| --- |
| 工程名称：青岛中学周边监控线路升级及综合维修 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 控制单价（元） | 控制价总价（元） | 备注 |
|
| 1 | 光纤收发器 | 千兆双模 | 对 | 12 | 553.33  | 6639.96  |  |
| 2 | 机架式光收电源 | 专用光纤机箱电源 | 台 | 8 | 416.67  | 3333.36  |  |
| 3 | 7寸高速球机 | 海康威视200W高速球 | 台 | 1 | 2730.00  | 2730.00  |  |
| 4 | 球机电源 | AC24V 5A | 台 | 12 | 228.33  | 2739.96  |  |
| 5 | 监控硬盘 | 8T监控级硬盘 企业级氦气盘 | 块 | 8 | 1736.00  | 13888.00  |  |
| 6 | 电源线 | YJV3\*2.5黑护套硬线 | 米 | 1800 | 9.77  | 17586.00  |  |
| 7 | 挖沟回填 | 400\*400，含绿化带清除、沟槽开挖、回填及绿化带恢复 | 米 | 950 | 54.33  | 51613.50  |  |
| 8 | PE穿线管 | 32#PE穿线管 | 米 | 1900 | 12.00  | 22800.00  |  |
| 9 | 光缆 | 12芯室外轻铠 | 米 | 800 | 10.20  | 8160.00  |  |
| 10 | 光缆熔接费用 | 光纤熔接含辅料 | 宗 | 1 | 6900.00  | 6900.00  |  |
| 11 | 室外弱电箱 | 300\*400\*150室外防水 | 个 | 4 | 212.67  | 850.68  |  |
| 12 | 插排 | 公牛4位 | 个 | 8 | 35.00  | 280.00  |  |
| 13 | 故障排查、系统调试 | 弱电工种 | 工天 | 1 | 8100.00  | 8100.00  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  | 145621.46  |  |

备注：
 1、本控制价中分部分项综合单价包括为完成本工程量清单项目，每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费、税金、成品保护费、保洁费用、电子档案制作费、竣工图出图费用以及为完成本合同约定内容所发生的全部费用，并考虑因各种风险而增加的费用；在限定的工期内完成施工项目及整项工程并达到合同规定的质量标准所需要的费用；隐含的未完成该项目而必须发生的费用。综合单价在整个施工期间不因任何原因调整，遇政策性调整也不调。其中增值税税率为9%，在合同存续期间如遇国家税收政策调低则合同价格（除税价不变）及税率随之调低。

2、固定综合单价，工程量按实结算。

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 投标人：（公章）

 年月 日

法定代表人授权委托书

 （招标人） ：

我 （姓名） 系 （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日