污水管道运行效能提升工程-工程材料采购项目磋商公告

山东铭世廷得工程项目管理有限公司受青岛海玉建设工程有限公司的委托，对污水管道运行效能提升工程-工程材料采购项目参照竞争性磋商方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参与竞争性磋商。

1.项目编号：MSTD-2024-07021

2.项目名称：污水管道运行效能提升工程-工程材料采购项目

3.采购需求：工程材料采购（详见货物清单）；入围2家供应商提供服务。

4.预算金额及最高限价：2212447.30元。

5.供应商资格要求

5.1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

5.2磋商公告发布之日前五年内在经营活动中无行政和司法等部门处罚情况；

5.3通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人（机构负责人）无行贿犯罪记录，“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、采购严重违法失信行为记录名单；

5.4本项目不接受联合体磋商、报价。

6.公告媒介

本次磋商公告在青岛高新实业集团官网上发布。

7.资格预审及磋商文件的获取

7.1资格预审截止时间：2024年12月25日16:00；

7.2资格审查资料：

（1）营业执照复印件；

（2）法定代表人身份（负责人）证明；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺（通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人（机构负责人）无行贿犯罪记录，“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、采购严重违法失信行为记录名单的查询结果截图）。

以上材料均需加盖供应商公章。在规定时间内将以上材料电子扫描件发送邮箱：mingshitingde@163.com，邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、资格审批结果接收邮箱地址；经资格预审合格后，对通过资格预审的供应商发售磋商文件；

7.3磋商文件的获取时间：自2024年12月21日起至2024年12月25日，每天上午9:00至11:00，下午14:00至16:00（北京时间，节假日除外，下同）；

7.4地点：青岛市城阳区河东路378号汇智园1号楼403室；

7.5售价：每套300元整人民币，售后不退；

7.6未按规定获取的磋商文件不受法律保护且无资格参与本项目响应，由此引起的一切后果，供应商自负。

8.响应文件递交时间以及地点

8.1时间：2024年12月27日8时30分起至9时00分止；

8.2地点：青岛市城阳区河东路378号汇智园1号楼5楼会议室。

9.响应截止时间、开始响应文件时间及地点

9.1时间：2024年12月27日9时00分；

9.2地点：青岛市城阳区河东路378号汇智园1号楼5楼会议室。

10.联系方式

10.1采 购 人：青岛海玉建设工程有限公司

地 址：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团

联 系 人：孙经理

电 话：19963996657

10.2采购代理机构：山东铭世廷得工程项目管理有限公司

地 址：青岛市城阳区河东路378号汇智园1号楼403室

联 系 人：隋怡

电 话：13573268450、15610471192

电子邮件：mingshitingde@163.com

2024年12月20日

采购需求

1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

2.招标产品技术规格、要求和数量

货物清单及最高限价

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称规格 | 单位 | 数量 | 单价 (含税) | 总价 （含税） |
| 1 | 围挡 | m | 1799.2 | 66.33 | 119340.94 |
| 2 | 装配式围挡 | m | 299.52 | 147.92 | 44305.00 |
| 3 | 水泥稳定碎石 | m3 | 629.1 | 309.70 | 194832.27 |
| 4 | 底漆 | kg | 73.73 | 6.97 | 513.90 |
| 5 | 热熔标线涂料 | kg | 1390.86 | 6.97 | 9694.29 |
| 6 | 防腐钢管DN200 | m | 361.59 | 190.00 | 68702.10 |
| 7 | 防腐钢管DN300 | m | 240.56 | 300.58 | 72307.52 |
| 8 | 防腐钢管DN400 | m | 82.95 | 601.16 | 49866.22 |
| 9 | ABS100 | m | 840 | 27.91 | 23444.40 |
| 10 | 8孔MPP200+2孔MPP100电缆排管 | m | 65.63 | 746.08 | 48965.23 |
| 11 | 混凝土管DN500 | m | 289 | 104.12 | 30090.68 |
| 12 | 混凝土管DN400 | m | 499 | 95.54 | 47674.46 |
| 13 | 混凝土管DN300 | m | 171 | 96.39 | 16482.69 |
| 14 | 铜芯电缆ZC-YJV22-8.7/15-3\*70 | m | 63.13 | 176.05 | 11114.04 |
| 15 | 拉森钢板桩及附属钢构件 | t·月 | 1209.28 | 829.81 | 1003472.64 |
| 16 | 烧结砖5cm | m2 | 1371.34 | 97.68 | 133952.49 |
| 17 | S型连锁砖（含拆除及外运） | m2 | 1416.49 | 26.83 | 38004.43 |
| 18 | 小型标志牌 | 块 | 5 | 434.76 | 2173.80 |
| 19 | 大型标志牌 | 块 | 4 | 850.21 | 3400.84 |
| 20 | 花岗岩缘石 | m | 45.45 | 72.76 | 3306.94 |
| 21 | 细粒式沥青混凝土(AC-13C)4cm（玄武岩骨科） | m3 | 56.1 | 1315.75 | 73813.58 |
| 22 | 细粒式沥青混凝土(AC-13C)4cm | m3 | 37.13 | 1320.40 | 49026.45 |
| 23 | 粗粒式沥青混凝(AC-25)7cm（石灰岩骨料） | m3 | 72.51 | 830.88 | 60247.11 |
| 24 | 粗粒式沥青混凝(AC-25)7cm（石灰岩骨料 | m3 | 129.64 | 830.88 | 107715.28 |
| 合计 | | | | | 2212447.30 |

备注：1.分项报价金额不得超过最高限价单价，否则视为无效投标。

2.第二轮报价（最终报价）为总价，按照最终投标总报价与第一轮响应总报价之间计算出的下浮百分比，各项单价同比例下浮。下浮百分比=（第一轮报价-最终报价）/第一轮报价×100%。

3.据实结算，合同签订时按照第一成交供应商及第二成交供应商最终报价中单价较低的金额进行约定。

3.商务条件

★3.1供货期：以甲方具体要求为准。

3.2建设地点：采购人指定地点。

3.3付款方式：具体以签订合同为准。

3.4质保期：质保期2年，质保期以安装且验收之日起计算，具体验收时间以需求方通知为准。质保期内，货物出现任何缺陷、损害的，供给方应负责免费进行更换或维修，除非该缺陷、损坏由人为或意外原因引起的。针对质保期内由人为或意外原因引起货物缺陷、损坏的维修以及质保期满后的维修服务，供给方只收取材料成本费。

3.5售后服务：供给方需在质保期内及时提供维修服务，且必须于需求方报修的一个工作日内提出解决方案，若方案非现场维修所能立即当日解决（包括但不限于返厂维修等情况），供给方须于报修的一个工作日内暂时提供同品牌和型号的全新替代品，充分保证需求方正常使用。

注：上述要求及标注中，带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应。

附件：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商： （公章）

年 月 日

附件：

法定代表人授权委托书

（采购人） ：

我 （姓名） 系 （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次 项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效，特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：