# 采购公告

我公司现对青岛汇智园12号楼电力增容工程项目所需的电力设备进行采购，欢迎符合条件的供应商参加，具体要求如下：

1.项目名称：青岛汇智园12号楼电力增容工程电力设备采购

2.项目地点：需方指定地点

## 3.采购内容：低压开关柜、低压配电箱、镀锌桥架。

4.采购控制价（含税价，增值税税率为13%）：59430.00元，详见采购清单。

5.供应商资格要求

5.1供应商必须具有独立法人资格,各供应商不得有企业关联或股权关系。

5.2供应商必须具备相关营业资格,所生产的产品必须符合国家、行业标准相关要求，并在人员、设备、技术、资金等方面具备相应的能力。

5.3采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

5.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.资格预审及采购文件的获取

6.1截止时间：2025年2月21日15时00分。

6.2预审方式：供应商将资格审查所需材料附在一个PDF文档里，在截止时间前发送至邮箱：gaoxinshuidian@163.com。邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。由采购人受理后，通过邮箱向审查合格的供应商发放采购文件。

6.3资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“信用中国”网站、中国政府采购网查询网页截图等材料，以上材料均需加盖供应商公章。

7.响应文件递交时间以及地点

7.1时间：2025年2月24日14时00分至14时30 分。

7.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼1017会议室。

8.磋商时间以及地点

8.1时间：2025年2月24日14时30 分。

8.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼1017会议室。

9.联系方式

9.1采购人：青岛高新电力发展有限公司

联 系 人：纪虹延

电 话：0532-68687097

地 址：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼。

2025年2月20日

采购需求

## 1.采购产品：详见清单。

## 2.技术要求

★2.1.供方需保证其所提供的产品必须是合同所确定的正宗原装产品，其型号、规格必须符合招标产品所列的各项参数，质量必须达到国家标准及行业质量标准，严禁使用不合格材料，假一罚十；所附各种资料及配件（软件）等必须齐全。

2.2.产品的验收按照国家最新标准、行业标准验收规范进行，相关开关柜及桥架产品含安装服务，如相关产品所用工程项目验收中，属国网供电公司电源系统，未通过国网验收的情形，需方有权进行退货处理。

★2.3.成交人需随货提供产品合格证、生产许可证，出厂试验报告、型式报告等。

★2.4.成交价格：投标人中标成交价即为最终合同价格。

★2.5.供货期：签订合同后7日内交货。

2.6.服务地点：采购人指定地点。

## ★3.付款方式

签订合同后，需方预付20%预付款，供方组织设备生产，设备到货所用于工程验收合格后付至合同总价款的85%，供方需一次性开具全额增值税专用发票，13%税率，如遇税率调整，按照最新税率政策执行，工程结算完成后付至97%，剩余3％质保期满后无息支付。

## 4.验收

4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与采购文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交人立即更换或者提出索赔要求。

4.2产品到货后由采购人对货物进行详细而全面的检验，证明货物质量无任何问题，作为付款凭据之一。

## 5.质量保证期

质保期：质保期为两年，在质保期头三个月内，如产品运行有严重质量的问题或质量缺陷，供方应免费予以更换，以保证需方正常运行。

## 6.售后服务

6.1.成交人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

6.2成交人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕。

带“★”条款为实质性条款，成交人必须按照采购文件的要求做出实质性响应。

**附录：青岛汇智园12号楼电力增容工程电力设备采购清单控制价（含税价，增值税税率为13%）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **品牌及配置 (技术参数、规格)** | **单位** | **采购数量** | **控制单价（元）** | **控制总价（元）** |
| 低压开关柜 | MNS 630A\*3+800\*1开关 | 台 | 1 | 37033.33 | 37033.33 |
| 低压配电箱 | XL-21 630A，含零排、地排接低压开关接线端子排 | 台 | 4 | 3860.00 | 15440.00 |
| 低压配电箱 | XL-21 800A，含零排、地排接低压开关接线端子排 | 台 | 1 | 4756.67 | 4756.67 |
| 镀锌桥架 | 300mm\*200mm\*1.2mm | 米 | 20 | 110.00 | 2200.00 |
|  | 合计 |  |  |  | 59430.00 |

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：（公章）

年 月 日

法定代表人授权委托书

（采购人） ：

我 （姓名） 系 （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日