**招标公告**

我公司现对高新区涵信路（经三路至田海路）道路及综合配套工程-电力分包工程、高新区2023年电力配套-海尔大健康电力配套及新韵路电力通道打通工程、潍宿高铁至青岛连接线青岛枢纽普速外迁迁改工程等多项工程（拖拉管）进行招标，欢迎符合条件的投标人参加，具体要求如下：

1.项目名称：高新区涵信路（经三路至田海路）道路及综合配套工程-电力分包工程等项目（拖拉管）

2.项目地点：青岛市。

3.服务内容：施工准备、测量放线、进场施工便道修筑和恢复、钻机场地布置平整、定向钻穿越设备的调迁及安拆、泥浆坑发送沟开挖与回填、泥浆所需淡水及拉运、泥浆坑排水、穿越段地下障碍物调查、钻导向孔及预扩孔、电力管道穿越（材料MPP200、MPP100由甲方提供）、电力管道熔接、施工过程中的冒浆处理及协调赔偿、施工完成后的泥浆处理和场地清理、施工所用的手段用料以及与此发生的技术措施、安全措施等。（详见工程量清单）

4.招标控制价（含税价，其中增值税税率为3%）：239335.50 元。

5. 投标人资格要求

 5.1供应商必须具有独立法人资格,各供应商不得有企业关联或股权关系。

5.2，供应商必须具备相关营业资格（建设工程施工、电力工程安装、非开挖工程、电力管道工程、管道工程开挖等），并在人员、设备、技术、资金等方面具备相应的能力。

 5.3采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。
 5.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询，投标人、法定代表人（机构负责人）无行贿犯罪记录查询网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

 6.资格预审及招标文件的获取

 6.1截止时间：2025年6月11日15时00分。

 6.2预审方式：投标人将资格审查所需材料生成一个**PDF**文档，在截止时间前发送至邮箱：gaoxinshuidian@163.com。邮件标题为**供应商名称+项目名称**，正文备注**联系人、联系方式、招标文件接收邮箱地址**。由招标单位受理后，通过邮箱向投标人发放招标文件。

6.3资格审查材料：营业执照复印件，法定代表人身份证明，法定代表人授权委托书，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询投标人、法定代表人（机构负责人）无行贿犯罪记录查询网页截图，中国政府采购网、“信用中国”网站查询网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。以上材料均需加盖投标单位公章。

 7.投标文件递交时间以及地点

 7.1时间：2025年6月16 日9时00分至9时30分。

 7.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼1017会议室。

 8.开标时间以及地点

 8.1时间：2025年6月16 日9时30分。

 8.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼1017会议室。

 9.联系方式

 9.1招标人：青岛高新电力发展有限公司

 联 系 人：纪虹延

 电 话：0532-68687097

 地 址：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼。

 2025年6月9日

 **招标需求**

**一.招标需求**

1.项目名称：高新区涵信路（经三路至田海路）道路及综合配套工程-电力分包工程等项目（拖拉管）

2.服务内容：施工准备、测量放线、进场施工便道修筑和恢复、钻机场地布置平整、定向钻穿越设备的调迁及安拆、泥浆坑发送沟开挖与回填、泥浆所需淡水及拉运、泥浆坑排水、穿越段地下障碍物调查、钻导向孔及预扩孔、电力管道穿越（材料MPP200、MPP100由甲方提供）、电力管道熔接、施工过程中的冒浆处理及协调赔偿、施工完成后的泥浆处理和场地清理、施工所用的手段用料以及与此发生的技术措施、安全措施等。（详见工程量清单）

3.招标控制价：239335.50元（含增值税税率3%）。

**二.工期**

计划开工日期：中标后签订合同时间，计划竣工时间:2025年7月10日，工期总日历天数30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准,具体开工日期以甲方通知为准。除人力不可抗拒及不可预见的因素外，一律不得顺延。

**三.质量标准**

1.本工程要求质量标准为:一次性验收合格。

2.本工程按照国家现行工程验收规范、标准进行评定验收。

**四.技术标准和施工要求**

1.本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

 2.严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

**五、付款及结算方式**

1.固定单价，工程量按经甲方验收合格的实际工程量结算。

2.工程完工经甲方验收合格并完成结算后满三个月，乙方需根据国家现行税率向甲方开具结算值等额增值税专用发票，甲方向乙方支付全部工程费用，如乙方迟延开具发票，则甲方有权延迟付款。最终各节点付款时间结合甲方财务状况确定。

**六.安全文明施工**

安全目标：杜绝死亡、重伤负伤事故。承包人在施工期间，应严格执行国家、山东省和青岛市有关建设工程安全、文明施工的规定。

**七.招标工程量清单及控制价**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称项目特征** | **计量单位** | **工程量** | **金额（元）** |
| **控制单价** | **控制价合计** |
|
|  | 高新区涵信路（经三路至田海路）道路及综合配套工程-电力分包工程（拖拉管） |  |  |  |  |
| 1 | MPP200\*12 | m | 1020.00 | 93.00 | 94860.00 |
| 2 | MPP100\*2 | m | 170.00 | 46.50 | 7905.00 |
|  | 高新区2023年电力配套-海尔大健康电力配套及新韵路电力通道打通工程（拖拉管） |  |  |  |  |
| 3 | MPP200\*8 | m | 736.00 | 93.00 | 68448.00 |
| 4 | MPP100\*2 | m | 184.00 | 46.50 | 8556.00 |
|  | 潍宿高铁至青岛连接线青岛枢纽普速外迁迁改工程（拖拉管） |  |  |  |  |
| 5 | MPP200\*3 | m | 549.00 | 93.00 | 51057.00 |
| 6 | MPP100\*1 | m | 183.00 | 46.50 | 8509.50 |
|  | 总计： |  |  |  | 239335.50 |

备注：本清单控制价中的综合单价为全费用综合单价，即为完成清单及采购施工方案范围内全部工作内容和现行技术规程及规范明确的全部工作内容所需的人工费、材料费（不含MPP管材）、设备费、机械费、水电费、其他直接费及间接费、措施项目费、企业管理费、利润、安全文明施工费、其它规费及税金（其中增值税税率为3%）、风险费、保险费、工程验收等完成本工程所需的全部费用。已考虑本工程所有责任、义务及不可抗力以外的风险因素等所发生的费用，除本工程合同约定外，投标人不得再向招标人主张任何其他费用和权利。

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 投标人：（公章）

 年月 日

法定代表人授权委托书

 （招标人） ：

我 （姓名） 系 （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日