# 采购公告

**一、项目概况**

项目编号：HYJS-GC-B-2025-07-04

## 项目名称：海玉建设2025年度市政排水类材料采购项目

采购方式：竞争性谈判

最高限价：（详见招标最高限价清单）

采购需求：（详见采购需求）

合同履行期限：一年。

本项目不接收联合体投标。

1. **资格要求**

1.注册于中华人民共和国内的合法企业。

2.招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

3.通过“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单。

1. **获取采购文件**

1.报名：

1.1报名材料：①营业执照复印件②法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书③中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“中国政府采购网”、“信用中国”网站查询网页截图，以上材料均需加盖投标人公章。

1.2报名方式：在报名截止前将报名材料，扫描成PDF格式发送至邮箱dfhyzgys@163.com。邮箱主题注明投标人单位名称+投标单位联系人+联系电话+项目名称。

1.3报名时间：自2025年7月17日17时起至2025年7月19日17：00止，过期不再接收报名材料。

2.采购文件的获取

报名材料审核通过后，通过邮箱向各报名单位发放采购文件。

1. **响应文件提交**

截止时间：2025年7月23日8时30分

地点：青岛青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团6楼开标室。

1. **开启截至时间、开标时间和地点**

时间：2025年7月23日8时30分

地点：青岛青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团6楼开标室。

1. **招标咨询**

采购人：青岛海玉建设工程有限公司

联系人：孙经理

电话：16678679187

采购需求

## 

## 1、项目名称：海玉建设2025年度市政排水类材料采购项目

## 2、技术要求

3.1.供方需保证其所提供的产品必须是合同所确定的正宗原装产品，其型号、规格必须符合清单所列的各项技术指标，质量必须达到该项产品的国家标准及行业质量标准，严禁使用不合格材料，假一罚十；所附各种资料及配件（软件）等必须齐全。

3.2.产品的验收按照国家标准、行业标准验收规范进行，如相关产品所用工程项目验收中，未通过验收的情形，需方有权进行退货处理。

3.3.成交人需随货提供产品合格证、生产许可证，出厂试验报告等。

3.4.供货期：签订合同后，根据供方要求，3日内交货。

3.5.服务地点：采购人指定地点。

## 3.付款方式

签订合同后，供方组织生产，需方每季度付材料进度款，供方需随货开具增值税专用发票，如遇国家税率调整，按照最新税率调整政策执行。

## 4.验收

货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与采购文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交人立即更换或者提出索赔要求。

## 5.质量保证期

质保期：质保期为一年，在质保期头三个月内，如产品运行有严重质量的问题或质量缺陷，供方应免费予以更换，以保证需方正常运行。

## 6.售后服务

6.1.成交人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

6.2成交人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕。

招标最高限价清单

## 项目名称：海玉建设2025年度市政排水类材料采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 备注 |
| 1 | 树脂井盖 | 700\*50B | 套 | 1 | 90.00 | 承重5吨 |
| 2 | 树脂井盖 | 800\*50A | 套 | 1 | 163.00 | 承重5-10吨 |
| 3 | 树脂井盖 | 800\*50A | 个 | 1 | 120.00 | 承重5-10吨 |
| 4 | 树脂井盖框 | 800#A | 个 | 1 | 68.00 |  |
| 5 | 树脂井盖 | 1000\*70 | 套 | 1 | 315.00 | 承重5吨 |
| 6 | 树脂井盖 | 1000\*70 | 个 | 1 | 195.00 | 承重5吨 |
| 7 | 树脂井盖框 | 1000 | 个 | 1 | 90.00 |  |
| 8 | 树脂井盖 | 800\*50B | 套 | 1 | 132.00 | 承重1吨 |
| 9 | 树脂井盖 | 800\*50B | 个 | 1 | 92.00 | 承重1吨 |
| 10 | 铸铁箅子 | 450\*750\*45公斤 | 套 | 1 | 290.00 | 承重40吨 |
| 11 | 铸铁箅子 | 450\*750\*50公斤 | 套 | 1 | 315.00 | 承重50吨 |
| 12 | 轻型铸铁井盖 | 700#\*30公斤 | 套 | 1 | 220.00 | 承重5吨 |
| 13 | 铸铁井盖 | 700#\*65公斤 | 套 | 1 | 445.00 | 承重30-40吨 |
| 14 | 铸铁井盖 | 700#\*85公斤 | 套 | 1 | 560.00 | 承重60吨 |
| 15 | 铸铁井盖 | 800\*40公斤 | 套 | 1 | 290.00 | 承重50吨 |
| 16 | 铸铁井盖 | 800\*70公斤 | 套 | 1 | 450.00 | 承重30吨 |
| 17 | 铸铁井盖 | 800\*52公斤 | 套 | 1 | 320.00 | 承重20吨 |
| 18 | 铸铁井盖 | 800\*100公斤 | 套 | 1 | 610.00 | 承重80吨 |
| 19 | 树脂箅子 | 450\*750\*50 | 块 | 1 | 172.00 | 承重20吨 |
| 20 | 树脂箅子 | 450\*750\*50 | 块 | 1 | 120.00 | 承重15吨 |
| 21 | 树脂箅子框 | 450\*750\*60 | 个 | 1 | 60.00 |  |
| 22 | 树脂箅子A | 700\*50 | 个 | 1 | 130.00 | 承重5吨 |
| 23 | 树脂箅子A | 700\*50 | 块 | 1 | 90.00 | 承重5吨 |
| 24 | 树脂箅子B | 700\*50 | 个 | 1 | 75.00 | 承重3吨 |
| 25 | 国标波纹管 | N8 200# | 米 | 1 | 25.00 | 包环刚包环柔 |
| 26 | 国标波纹管 | N8 300# | 米 | 1 | 45.00 | 包环刚包环柔 |
| 27 | 国标波纹管 | N8 400# | 米 | 1 | 88.00 | 包环刚包环柔 |
| 28 | 国标波纹管 | N8 500# | 米 | 1 | 125.00 | 包环刚包环柔 |
| 29 | 普通波纹管 | N8 200# | 米 | 1 | 19.00 | 包环刚 |
| 30 | 普通波纹管 | N8 300# | 米 | 1 | 36.00 | 包环刚 |
| 31 | 普通波纹管 | N8 400# | 米 | 1 | 67.00 | 包环刚 |
| 32 | 普通波纹管 | N8 500# | 米 | 1 | 95.00 | 包环刚 |
| 33 | PE穿线管 | 50#\*3# | 米 | 1 | 11.00 |  |
| 34 | PE穿线管 | 110#\*5# | 米 | 1 | 5.00 |  |
| 35 | 铸铁箅子 | 450\*750\*20公斤 | 块 | 1 | 135.00 | 承重15吨 |
| 36 | 铸铁箅子 | 450\*750\*25公斤 | 块 | 1 | 170.00 | 承重25吨 |
| 37 | 铸铁箅子 | 450\*750\*30公斤 | 块 | 1 | 205.00 | 承重40吨 |
| 38 | 铸铁箅子框 | 450\*750\*20公斤 | 个 | 1 | 130.00 |  |
| 39 | 铸铁箅子 | 450\*750\*35公斤 | 套 | 1 | 230 | 承重15吨 |
|  | 合计 |  |  |  | 6798.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：含运费

附件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：（公章）

年 月 日

附件

法定代表人授权委托书

（采购人） ：

我 （姓名） 系 （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日