# 采购公告

 **一、项目概况**

项目编号：HYJS-GC-B-2025-07-02

项目名称：高新区涵信路（经三路至田海路）道路及综合配套工程材料采购项目

采购方式：竞争性谈判

最高限价：2787309.12元（详见招标最高限价清单）

采购需求：高新区涵信路（经三路至田海路）道路及综合配套工程材料供给（详见采购需求）

合同履行期限：30天。

本项目不接收联合体投标。

1. **资格要求**

1.注册于中华人民共和国内的合法企业。

2.招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

3.通过“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单。

1. **获取采购文件**

1.报名：

1.1报名材料：①营业执照复印件②法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书③中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“中国政府采购网”、“信用中国”网站查询网页截图，以上材料均需加盖投标人公章。

1.2报名方式：在报名截止前将报名材料，扫描成PDF格式发送至邮箱dfhyzgys@163.com。邮箱主题注明投标人单位名称+投标单位联系人+联系电话+项目名称。

1.3报名时间：自2025年7月17日17时起至2025年7月19日17：00止，过期不再接收报名材料。

2.采购文件的获取

报名材料审核通过后，通过邮箱向各报名单位发放采购文件。

1. **响应文件提交**

截止时间：2025年7月23日9时30分

地点：青岛青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团6楼开标室。

1. **开启截至时间、开标时间和地点**

时间：2025年7月23日9时30分

地点：青岛青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团6楼开标室。

1. **招标咨询**

采购人：青岛海玉建设工程有限公司

联系人：孙经理

电话：16678679187

采购需求

## 1、项目名称：高新区涵信路（经三路至田海路）道路及综合配套工程材料采购项目

## 2、项目内容：高新区涵信路（经三路至田海路）道路及综合配套工程材料供给（详见清单）

3.技术标准和施工要求

3.1本工程应按国家、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

3.2严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

4.商务条件

4.1计划工期：30天。

4.2建设地点：青岛高新区采购人指定地点

4.3付款方式：详见合同约定。

4.4质量要求：一次性验收合格

4.5工程质保期：本工程保修期为2年,其他按国家《建设工程质量管理条例》规定执行。

4.5.2详细保修条款合同签定时约定。

本工程质保期应符合国家《建设工程质量管理条例》规定。

招标最高限价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称规格** | **单位** | **数量** | **综合单价** | **含税合计（元）** | **备注** |
| 1 | 石渣 | m3 | 184.5764 | 61.40  | 11333.18 |  |
| 2 | 碎石土 | m3 | 228.228 | 130.95  | 29886.46 |  |
| 3 | 种植土 | m3 | 1047.774 | 36.86  | 38620.95 |  |
| 4 | 彩钢板围挡 | m | 1703.52 | 60.14  | 102449.69 |  |
| 5 | 装配式围挡 | m | 468.468 | 232.80  | 109059.35 |  |
| 6 | 水泥稳定碎石 | m3 | 3131.7407 | 304.58  | 953865.58 |  |
| 7 | 60mm厚透水砖（含盲道砖） | m2 | 2946.5431 | 63.05  | 185779.54 |  |
| 8 | 生态绿色仿石砼 车行道与人行道间立缘石- 20cm×30cm，外侧R=5cm倒角 | m | 2047.9386 | 97.00  | 198650.04 |  |
| 9 | 生态绿色仿石砼 车行道与人行道间平缘石- 20cm×15cm | m | 188.3328 | 53.35  | 10047.55 |  |
| 10 | 生态绿色仿石砼 非机动车道外侧- 10cm×15cm | m | 963.0606 | 38.80  | 37366.75 |  |
| 11 | 生态绿色仿石砼 平石- 10cm×10cm | m | 977.5731 | 22.31  | 21809.66 |  |
| 12 | 18cm花岗岩圆柱挡车柱 | 根 | 43.68 | 184.30  | 8050.22 |  |
| 13 | 细粒式沥青混凝土(AC-10C)(玄武岩骨料) | m3 | 46.5589 | 1358.00  | 63226.99 |  |
| 14 | 细粒式沥青混凝土(AC-13C)(玄武岩骨料) | m3 | 319.1843 | 1358.00  | 433452.28 |  |
| 15 | 中粒式沥青混凝土(AC-20)(石灰岩骨料) | m3 | 466.1626 | 1164.00  | 542613.27 |  |
| 16 | 中粒式SBS改性沥青混凝土(AC-20,石灰岩骨料) | m3 | 10.5922 | 1358.00  | 14384.21 |  |
| 17 | 粗粒式沥青混凝土(AC-25,石灰岩骨料) | m3 | 12.7106 | 1164.00  | 14795.14 |  |
| 18 | SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13,玄武岩骨料) | m3 | 8.4737 | 1406.50  | 11918.26 |  |
|  | 合计： |  |  |  | 2787309.12 |  |

附件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 供应商：（公章）

 年 月 日

附件

法定代表人授权委托书

 （采购人） ：

我 （姓名） 系 （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日