**招标公告**

我公司现对新韵路公交枢纽二期充电搬迁项目防雨棚进行招标，欢迎符合条件的投标人参加，具体要求如下：

1.项目名称：新韵路公交枢纽二期充电搬迁项目防雨棚招标

2.项目地点：青岛市。

3.服务内容：钢结构、膜材等制作安装。（详见工程量清单）

4.招标控制价（含税价，增值税税率为9%）：169606.30元。

5. 投标人资格要求

 5.1供应商必须具有独立法人资格,各供应商不得有企业关联或股权关系。

5.2供应商必须具备相关营业资格（建设工程施工、电力工程安装、金属加工制作、钢结构安装等），并在人员、设备、技术、资金等方面具备相应的能力。

 5.3采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。
 5.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询，投标人、法定代表人（机构负责人）无行贿犯罪记录查询网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

 6.资格预审及招标文件的获取

 6.1截止时间：2025年8月4日15时00分。

 6.2预审方式：投标人将资格审查所需材料生成一个**PDF**文档，在截止时间前发送至邮箱：gaoxinshuidian@163.com。邮件标题为**供应商名称+项目名称**，正文备注**联系人、联系方式、招标文件接收邮箱地址**。由招标单位受理后，通过邮箱向投标人发放招标文件。

6.3资格审查材料：营业执照复印件，法定代表人身份证明，法定代表人授权委托书，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询投标人、法定代表人（机构负责人）无行贿犯罪记录查询网页截图，中国政府采购网、“信用中国”网站查询网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。以上材料均需加盖投标单位公章。

 7.投标文件递交时间以及地点

 7.1时间：2025年8月8日9时00分至9时30分。

 7.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼1017会议室。

 8.开标时间以及地点

 8.1时间：2025年8月8日9时30分。

 8.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼1017会议室。

 9.联系方式

 9.1招标人：青岛高新电力发展有限公司

 联 系 人：纪虹延

 电 话：0532-68687097

 地 址：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼。

 2025年8月1日

 **招标需求**

一、采购需求

1.项目名称：新韵路公交枢纽二期充电搬迁项目防雨棚

2.服务内容：钢结构、膜材等制作安装。（详见工程量清单）

3.招标控制价：169606.30元（增值税税率为9%）

4.投标人资格要求

4.1供应商必须具有独立法人资格,各供应商不得有企业关联或股权关系。

4.2供应商必须具备相关营业资格（建设工程施工、电力工程安装、金属加工制作、钢结构安装等），并在人员、设备、技术、资金等方面具备相应的能力。

二、工期要求

自合同签订并接采购人进场通知之日起20 天内完成,具体开工日期以甲方通知为准。除人力不可抗拒及不可预见的因素外，一律不得顺延。

三、质量标准

1.本工程要求质量标准为:一次性验收合格。

2.本工程按照国家现行工程验收规范、标准进行评定验收。

四、技术标准和施工要求

1.本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

2.严格按照工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

五、质量保证期

1. 膜、钢结构质保期二年，恶劣天气、自然灾害、人为破坏不在质保范围内。

2.项目整体质保2年，自通过工程竣工验收之日起计算。

六、付款及结算方式

1.固定总价，工程量一次性包死。

2.工程完工经甲方验收合格并完成结算后满三个月，支付至合同总价的97%，留3%质保金待项目整体质保2年到期后无息支付，每次付款前乙方向甲方开具等额增值税专用发票。最终各节点付款时间结合采购人财务状况确定。

七、安全文明施工

安全目标：杜绝死亡、重伤负伤事故。承包人在施工期间，应严格执行国家、山东省和青岛市有关建设工程安全、文明施工的规定。

八、工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称、项目特征 | 单位 | 数量 | 控制价单价（元） | 控制价合价（元） | 备注 |
|
| 一 | 钢结构部分 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 拉杆梁：方管100×100×5.75 | ㎏ | 720 | 6.00  | 4320.00  | Q235 |
| 2 | 横条：镀锌圆管DN100×4 | ㎏ | 1350.7 | 6.07  | 8198.87  | 　 |
| 3 | 立柱：镀锌圆管DN219\*5.75 | ㎏ | 1217.3 | 6.67  | 8119.26  | 　 |
| 4 | 加固铁100厚钢板（含防腐） | ㎏ | 78.5 | 5.27  | 413.70  | Q235 |
| 5 | 斜拉杆：镀锌圆管DN65×4 | ㎏ | 529.92 | 5.90  | 3126.53  | 　 |
| 6 | 制作人工费 | ㎏ | 3896.4 | 11.67  | 45471.22  | 　 |
| 7 | 安装、吊装、运费 | ㎡ | 336 | 58.67  | 19713.12  | 　 |
| 　 | 小计： | 　 | 　 | 　 | 89362.70  | 　 |
| 二 | 1 | 一道防腐环氧富锌漆 | 桶 | 2 | 163.33  | 326.66  | 　 |
| 2 | 二道丙烯酸面漆 | 桶 | 2 | 163.33  | 326.66  | 　 |
| 3 | 三道丙烯酸面漆 | 桶 | 2 | 163.33  | 326.66  | 　 |
| 4 | 103/101稀释剂 | 桶 | 2 | 163.33  | 326.66  | 　 |
| 　 | 人工费 | ㎡ | 336 | 14.67  | 4929.12  | 　 |
| 　 | 小计： | 　 | 　 | 　 | 6235.76  | 　 |
| 三 | 膜材部分 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | PVDF膜材1100 | ㎡ | 336 | 67.67  | 22737.12  |  膜材使用寿命15年 |
| 2 | 膜布铝压条40×4mm | ㎡ | 336 | 17.33  | 5822.88  | 　 |
| 3 | 螺丝 | ㎡ | 336 | 17.33  | 5822.88  | 　 |
| 4 | 膜材焊接 | ㎡ | 336 | 17.33  | 5822.88  | 　 |
| 5 | 人工费、吊装费 | ㎡ | 336 | 30.00  | 10080.00  | 　 |
| 　 | 小计： | 　 | 　 | 　 | 50285.76  | 符合《膜结构工程技术规程》 |
| 四 | 基础部分 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 预埋钢板450\*450\*12 | ㎏ | 157 | 7.83  | 1229.31  | 　 |
| 2 | 22#螺杆L600 | 根 | 48 | 37.83  | 1815.84  | 　 |
| 3 | 人工拆除水泥砖：3m×2m×8处 | ㎡ | 48 | 16.00  | 768.00  | 　 |
| 4 | 基坑开挖：3m×2m×0.8m×8处 | m³ | 38.4 | 13.67  | 524.93  | 　 |
| 5 | 砼浇筑C30（含早强防冻剂、人工费） | m³ | 13.82 | 351.67  | 4860.08  | 　 |
| 6 | 余方弃置 | m³ | 13.82 | 58.33  | 806.12  | 　 |
| 7 | 铺装绿色井字水泥砖300mm×300mm×90mm（新购） | ㎡ | 36 | 48.33  | 1739.88  | 　 |
| 8 | 铺装人工费：80mm厚砂浆、（新购部分） | ㎡ | 36 | 35.00  | 1260.00  | 　 |
| 9 | 铺装人工费：80mm厚砂浆、（利旧部分） | ㎡ | 12 | 35.00  | 420.00  | 　 |
| 　 | 小计： | 　 | 　 | 　 | 13424.16  | 　 |
| 五 |  照明电力部分 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 照明配电箱（塑料0.5\*0.3\*0.13） | 套 | 1 | 323.33  | 323.33  | 　 |
| 2 | BVVB-2×6护套线 | 米 | 100 | 7.17  | 717.00  | 　 |
| 3 | LED照明射灯300W | 套 | 5 | 101.67  | 508.35  | 　 |
| 4 | 人工费 | ㎡ | 336 | 11.00  | 3696.00  | 　 |
| 　 | 小计： | 　 | 　 | 　 | 5244.68  | 　 |
| 六 |  雨水槽制作安装、落水管安装 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 不锈钢雨水槽50mm ×500mm ×100mm ×80mm  | m | 25 | 175.00  | 4375.00  | 　 |
| 2 | 安装人工费 | m | 25 | 15.00  | 375.00 | 　 |
| 3 | 落水管PVC∅90mm-厚32mm(含安装费) | m | 14 | 9.33  | 130.62  | 　 |
| 　 | 落水管安装人工费（含卡、钉） | m | 14 | 12.33  | 172.62  | 　 |
| 　 | 小计： | 　 | 　 | 　 | 5263.24  | 　 |
| 　 | 　 | 合计：（含税9%） | 　 | 　 | 　 | 169606.30  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、表中分部价格包括为完成本工程量清单项目，每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、管理费、利润、规费、税金、成品保护费、保洁费用、电子档案制作费以及为完成本合同约定内容所发生的全部费用，并考虑因各种风险而增加的费用；在限定的工期内完成施工项目及整项工程并达到合同规定的质量标准所需要的费用；隐含的未完成该项目而必须发生的费用。其中增值税税率为9%，在合同存续期间如遇国家税收政策调整，税率随之调整。 2、固定总价，工程量一次性包死。 3、膜、钢结构质保期二年，恶劣天气、自然灾害、人为破坏不在质保范围内。 |

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 投标人：（公章）

 年月 日

法定代表人授权委托书

 （招标人） ：

我 （姓名） 系 （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日